# （更新版）国家开放大学电大专科《建筑测量》网考形考任务3题库及答案

来源：网络 作者：翠竹清韵 更新时间：2024-06-28

*(更新版)国家开放大学电大专科《建筑测量》网考形考任务3题库及答案盗传必究形考作业三单项选择题（每小题5分，共50分）题目1钢尺的尺长改正值属于（）。选择一项：a.偶然误差b.随机误差c.系统误差d.中误差题目2钢尺的尺长误差对于丈量结果的...*

(更新版)国家开放大学电大专科《建筑测量》网考形考任务3题库及答案

盗传必究

形考作业三

单项选择题（每小题5分，共50分）

题目1

钢尺的尺长改正值属于（）。

选择一项：

a.偶然误差

b.随机误差

c.系统误差

d.中误差

题目2

钢尺的尺长误差对于丈量结果的影响属于（）。

选择一项：

a.粗差

b.相对误差

c.偶然误差

d.系统误差

题目3

在距离丈量中衡量其丈量精度的标准是（）。

选择一项：

a.相对误差

b.往返较差

c.闭合差

d.中误差

题目4

对某一边长观测四个测回，观测中误差为±2cm，则算术平均值的中误差为（）。

选择一项：

a.±1cm

b.±0.5cm

c.±4cm

d.±8cm

题目5

A、B的往测为210.41m，返测为210.35m，其相对误差为

（）。

选择一项：

a.1/5000

b.1/3500

c.1/4000

d.1/3000

题目6

系统误差具有（）。

选择一项：

a.离散性

b.补偿性

c.累积性

d.随机性

题目7

对某一边长观测四个测回，其结果分别为：123.041m、123.045m、123.040m、123.038m，则其观测值中误差为（）。

选择一项：

a.±0.003m

b.±0.002m

c.±0.004m

d.±0.01m

题目8

尺长误差和温度误差属（）。

选择一项：

a.偶然误差

b.系统误差

c.闭合差

d.中误差

题目9

导线坐标增量闭合差的调整方法是将闭合差反符号后（）。

选择一项：

a.按导线边数平均分配

b.按边长成正比例分配

c.按角度个数平均分配

d.按边长成反比例分配

题目10

导线角度闭合差的调整方法是将闭合差反符号后（）。

选择一项：

a.按角度个数平均分配

b.按边长成反比例分配

c.按角度大小成正比例分配

d.按边长成正比例分配

判断题（每小题5分，共50分）

题目11

导线测量的外业包括勘探选点、高程测量、边长测量和连接测量。

选择一项：

对

错

题目12

导线内业计算的目的是确定导线点的高程值。

选择一项：

对

错

题目13

直角坐标法测设点位适用于以方格网或建筑物基线为施工控制的场地。

选择一项：

对

错

题目14

图根控制网是直接用于地形测图的控制网。

选择一项：

对

错

题目15

评定角度测量的精度用相对误差。

选择一项：

对

错

题目16

测量误差源于仪器误差、观测者本身及外界条件的影响。

选择一项：

对

错

题目17

观测条件相同时所进行的各次观测为等精度观测。

选择一项：

对

错

题目18

水准测量中对水准尺读数的误差属于系统误差。

选择一项：

对

错

题目19

观测水平角的对中误差与观测点的距离成反比。

选择一项：

对

错

题目20

观测值中误差越大，观测精度越高。

选择一项：

对

错

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找