# 国检

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2024-07-04

*第一篇：国检1学校简介常河镇中心小学坐落于人杰地灵的通渭县西南部，创建于1937年，是一所全日制六年制镇中心小学，学校占地面积6000平方米，生均10平方米，建筑面积2024平方米，生均3.4平方米。固定资产200余万元。现有教学楼、综合...*

**第一篇：国检**

1学校简介

常河镇中心小学坐落于人杰地灵的通渭县西南部，创建于1937年，是一所全日制六年制镇中心小学，学校占地面积6000平方米，生均10平方米，建筑面积2024平方米，生均3.4平方米。固定资产200余万元。现有教学楼、综合楼、办公楼、平房、厕所各一栋。常河小学校园整洁美观，松柏翠绿，文化氛围浓厚，具有鲜明的个性特色，现有12个教学班，学生596人，其中女294人，近年来适龄儿童入学率，巩固率、毕业率、普及率达100%。我校在编教师28人，其中女职工15人，本科21人，大专6人,中师1人，教师学历合格率达100%，小学高级教师10人，占35.7%，小学一级教师17人，占60.7%，小学二级教师1人，占3.6%。有共产党员7人。2长远规划 3办学条件

学校拥有中欧基础教育项目资源培训中心、多媒体教室、图书室、实验室、阅览室、仪器室等教学活动专用教室，连通了中国教育宽带网，开通了校园局域网。现有图书9100多册，生均15.4册，有国家规定二类教学仪器。学校设有“四室”，各室活动经常，专人负责，记录详实，同时安装校园广播一套，多媒体教室一间。近年来，学校不断加大对教育教学设施的技资力度，为12个班级配备电视机，DVD各一套，新增近四万元图书，争取经典读本550册，新增1.5万元电视仪器，新设立留守儿童之家活动室一间，并配备留守儿童之家家长1名，兼职教师6名，与县妇联结对配备有2万余元各类活动器材等。4领导关怀

百年大计，教育为本。各级政府党政领导干部十分关心教育，倾情教育，对我校的建设和发展更是关爱有加。可以说，近年来，领导对教育的重视程度前所未有，财政对教育的投入增幅前所未有。殷切的关怀，悉心的指点，动人心旌，催人奋进，使常河小学如沐春风、如鱼得水，为常河小学提供了更广阔的发展空间和不竭的前进动力，极大地增强了常小人追求卓越、开拓未来的信心和决心。如今的常河小学，风雨润泽，气象煌煌，书生意气，桃李满园。学校正以大规模、高品位、高质量、跨越式、示范性的优雅的姿容和深厚的内涵昭示着她的新鲜活力和似锦前程！5教师队伍

我校教师队伍建设不断提升，拥有一支高素质的现代化教师队伍。市级骨干教师2名，县级优秀教师5名，过硬的教师队伍，为我校创建一流学校工作奠定了基础。全体教师能自觉遵守教师职业道德规范，爱岗敬业，精诚团结，热爱每位学生，能做到为人师表，遵守法纪，做好学生道德实践表率。在近几年的队伍建设中，教师树立了全新的教学理念，有较强的教学基本功和业务水平，掌握所授课程教学大纲，课标及学生情况，教学方法科学，教学效果良好，先后有多名教师参加了县级讲课说课活动，成绩突出。我校教师都有积极的自我发展意识，能参加各类培训，注重学习与提高，积极参与教育教学改革和社会教研活动具有一定的 教学能力和奉献精神，合作意识。我校中青年教师较多，都能运用现代化教育技术设施组织教学，由原来逼着教师上网制课件，变为现在争着上网制课件。6扫盲

2024年常河，胜义两村农村人口 人，15至50周岁青壮年非文盲人，非文盲率 98.4%，为如期完成“两基”攻坚任务，我校成立了领导机构，强化扫盲工作责任意识，实行镇、村、学校“双线三级”责任制；我校成立文化技术培训班，专用教室2间，兼职教师6名。近三年脱盲人，巩固人，巩固率达32.4%。7安全

学校始终将学生的安全工作放在首要位置，每年开学初，首先进行学生安全教育，采用班会、品德课、板报、演讲等形式举行安全常识教育。值周员，每天必讲安全，学校每会必提安全，班级每天必抓安全，学校同班主任签订安全责任书，明确管理，靠实责任，安全警钟长鸣。强化路队管理，实行路队分级管理制度，取得良好效果，受家长好评，杜绝小学生骑自行车上下学，禁止学生搭乘三轮车，摩托车回家。禁止教师体罚或变相体罚学生，倡导说服教育。8教研活动

“同研一堂课，协力打造高效课堂教学”，为进一步加强课堂教学的互动与交流，促进集体备课活动的深入开展，引导教师加强协作，形成合力，促进青年教师的专业化成长，不断提高全体教师的课堂教学水平，我校以全员性参与、阶段性活动、实效性研讨为原则，开展“同一课例下每人一堂优质课赛课”暨“同研一节课，协力打造高效率的课堂教学”教研活动，活动目的在于加强教师之间的交流与合作，使大家优势互补，集思广益，使不同的想法能够不停地交流与碰撞，由分歧到一致，由 一致提升到更高层次的共识，为教师的教育教学找到真正的动力源，以此来进一步促进教师对现代教育与教学方法的学习运用，提高教师的教学研究能力，从而达到共同提高的目的，促进教师的学科专业化成长

9弘扬经典

为了发扬和继承我国的传统文化，在我校学生心中留下传统文化的精髓，继承传统文化从小学生抓起，全校多形式开展“分享经典，继承传统文化”的系列主题活动。活动在各中队展开诵读传统经典著作，如儒家之四书(《大学》《中庸》《论语》《孟子》)五经(《易》《书》《诗》《礼》《春秋》)，等中国的古代文化经典，在每天的早餐和课外活动的校园广播时间，由各班轮流 主持分享经典诵读活动，每周星期四由各中队进行在国旗下的读经感受交流活动，使我国传统文化的精髓感染我们每个师生的心灵。

10第二课堂

为深入实施全国中小学课外文体活动工程，进一步深化素质教育研究，促进我校学生课外文体活动的开展，丰富广大学生的课外文化生活，按照“科研兴校，全面发展，突出特色”的办学方针，全面实施素质教育。学校根据学生年龄特点及兴趣爱好组织了大量文体活动及比赛，使每位学生均能参与到文体活动中来。学生个性在活动中完善，技能在活动中形成，特长在活动中发展，综合素质全面提高。11留守儿童

我校共有学生596名，其中留守儿童68名，占全校学生的11.4%，留守儿童的健康成长不仅关系到学校的科学发展，更加关系到我们民族的振兴。在上级领导的关怀下，在党支部的领导下，我校特意建立留守儿童之家，配备活动室一间，建立领导小组，配备兼职教师四名，建立了“留守儿童之家”各类制度十余种，建立了留守儿童成长档案，并在2024年10月20日动员全校师生关爱留守儿童，举行了“大手牵小手”结对帮扶活动，让各位教师从实际行动中体现对留守儿童的关爱。在补助方面，对全校的寄宿留守儿童，进行了寄宿生补贴优先发放活动。根据计划，在今后的工作中进一步做好留守儿童的工作，加强留守儿童的思想品德教育，加强留守儿童心理健康教育，加强学习指导等工作。利用班队会等活动，多种形式，多种渠道，动员全校师生，全社会关爱留守儿童，使他们感受到学校的温暖，社会的温暖。12构建和谐校园

**第二篇：国检材料**

新民完小安全和综治维稳工作

领导小组

根据衡东县教育局有关会议精神，为加强学校安全和综治维稳工作，经研究，决定成立双园完小学校安全综治维稳工作领导小组。现将领导小组成员名单及职责通知如下:(一)学校安全和维稳工作领导小组 组 长: 邓冬中(校 长)副组长: 张跃文(副 校 长)组 员: 赵树杰（副校长)、汤波（团委书记）、刘松林(总务主任)、金道皇（教导主任）

(二)学校安全和维稳工作领导小组职责分工

1.教师队伍维稳工作小组。由邓冬中任组长，负责做好教师队伍(含离退休教师)的稳控，包括政策落实和相关法律政策的解释工作，加强全体教职员工的思想政治教育，加强对重点对象的监控，严防师生集体上访、游行示威、静坐、罢教罢课等事件发生。

2.学生安全、校园周边环境、交通安全、消防安全维稳工作小组。由稂其富任组长，各班班主任为成员，负责做好学生的稳定教育、安全教育和教育教学活动安全的指导，督促落实各项学生安全措施，杜绝各类学生伤害事故发生以及涉稳事件发生。搞好学校周边环境整治，严防因学校周边环境整治不力、协调不当所引发的各类矛盾纠纷、涉稳事件发生。负责学生道路交通安全教育，禁止学生乘坐黑车，协

助当地党委政府和相关职能部门，加强学校门口交通疏导工作，严防道路交通安全事故发生。负责学生消防安全教育，督促学校对消防器材的配置，完善和各项消防管理制度的落实。加强消防自救能力的培养，杜绝消防事故发生。

3.房屋及设施、食品卫生安全维稳工作小组。由许君伟任组长，负责搞好危房及教学设施设备的排查，指导搞好危房及教学设施设备的整改和维修，杜绝因房屋倒塌而造成学生伤害事故，或因教育教学设施陈旧而引发各类安全事故。负责指导学校完善和建立饮食食品卫生安全制度，规范饮食食品卫生安全行为，杜绝因饮食食品卫生安全监管不力，把关不严，操作不当所引发的各类安全事故发生。

2024.9.1

**第三篇：国检总结**

黑龙江省第一建筑工程公司齐齐哈尔分公司迎接

国家建筑安全生产联合检查工作总结

一、工程概况

本工程为齐齐哈尔国际文化教育中心工程，位于齐齐哈尔市，齐齐哈尔大学院内，东临劳动湖。

本小区工程建筑总占地面积为2354.77㎡，建筑总面积为34338.70㎡，主体建筑为27层，建筑总高度89.90㎡。

本工程基础形式采用桩基础其中A座为超流态砼桩，裙楼及B座采用静压管桩（部分超流态砼桩），主体结构形式为剪力墙结构，裙楼结构形式为框架结构。

二、工程目标

1、工期目标

工程总工期：2024年 5月15日～2024年 12月30日

2、工程质量目标

（1）本工程质量目标：龙江杯

（2）各分部分项工程质量评定符合国家验评标准，环保检测合格。

3、安全生产文明施工目标

（1）安全生产：无重大伤亡事故，一般事故发生率低于3‰。（2）文明施工：达到“省级文明施工样板”工地施工标准。（3）环境保护：达到业主及市民满意。

4、社会行为目标

（1）无治安案件发生。（2）无盗窃案件发生。（3）无火灾、火警事故发生。（4）无扰民事件发生。

三、制定迎接“国检”工作实施方案

为切实做好迎接“国检”各项准备工作，切实把各项基础工作落到实处，并以此为契机，全面提升我公司安全生产和文明施工管理水平，按市建设局对全市迎“国检”工作的统一部署，特制定本工作实施方案。

（一）总体目标

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证》、《特种设备检查条例》、《建筑施工检查标准》（行标JGJ59-99）的有关规定和要求，以落实施工现场的安全管理、文明施工、脚手架工程、基坑支护与模板工程、“三宝、四口”防护、施工用电、外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具和内业档案管理为主要内容，严格规范我公司2024年在建工程施工现场的安全生产、确保我公司2024年顺利通过国家检查。

（二）成立以本单位一把手为组长的迎“国检”领导小组，加强组织领导，明确责任分工。服从市迎检领导小组、督导组和总公司的统一协调，调度和指挥。领导小组: 组

长：吕

春

副组长：赵

勇

闫天民

成员：祝兆权

何泽瀛

刘世玉

刘继存

侯广有

王景阳

魏永江 陶凤廷

刘永省

范道会

郭少英

葛保亮、张旭、周宝贵

领导小组对工地实施持续不间断的检查和整改。对发现的安全隐患和未达到国家标准的一一记录在案，分工负责,一一落实，直到消除安全隐患，达到国家标准。

（三）公司迎“国检”的九项措施

1、领导重视、明确责任、狠抓落实。

企业老总亲自挂帅，把迎“国检”纳入重要工作日程，全力保证迎“国检”各种资源的配备和保障，对所承建的在建工程按着国家标准、“国检”的要求有序安排，整体推进，实施定位达标管理。

2、严肃施工现场的安全防护设施用品和劳动保护用品的管理。

施工现场的安全防护设施用品和安全劳动保护用品必须使用符合国家合格标准的用品，而且要有证明材料，即厂家的生产许可证、产品合格证以及出厂相关检测部门出具的检测合格证。同时使用前如脚手架钢管、扣件、安全网、密目网必须到齐市当地检测机构检测,并取得检测合格报告。

3、严格规范施工现场开工手续、企业证件、人员证件的管理。

2024年在建工程必须持有安全技术措施开工审批手续（含施工现场的人身意外保险）和施工许可证，现场的所有的施工管理人员必须人、证相符，且与中标通知书相符，尤其是项目经理、安全员（还须持有“三类”人员考核证书）。总包单位、分包单位必须持有资质证书和安全生产许可证书，同时总包单位与劳务分包、专业分包单位必须签定安全管理方面的安全管理协议。

4、制定科学的应急救援预案 施工单位、施工现场必须制定公司、项目部两级应急救援预案。并进行两级预案启动演练记录（要求有照片或录相证明材料）。

5、严格规范施工现场的仓库保管

施工现场对一般物品和有害物品、危化物品的存放必须制定管理办法，实际存放符合国家标准的规定。

6、严格施工现场建筑垃圾和生活垃圾的管理

施工现场的建筑垃圾及时清理;生活垃圾要设箱分类存放,设专人负责清理。

7、认真做好内业档案的管理

内业档案的管理必须做到：（1）设置专人管理；（2）符合施工现场的实际情况，内业与工程进度同步；（3）有关资料按着法定要求，履行签字手续；（4）施工现场验收记录及时完整。

8、依法严肃施工现场的安全管理

对无视国检重要性和存在安全隐患拒不整改的的施工队或施工班组进行严厉处罚。

9、坚决贯彻执行市站关于《施工现场安全生产的实体检查标准要求的十项内容》。

（四）临时设施设置

（4）办公室：施工现场设办公区一处，总面积500平方米，甲方办公室及会议室240平方米，全部采用外墙为240mm的砖混结构房屋，内外墙水泥砂浆抹面,内墙乳胶漆，外墙高档涂料。屋面为彩板屋面,石膏板吊顶，水泥砂浆地面,上铺地板革,窗为塑钢窗,门采用防盗门，室内净高2.5m，管理制度上墙。

（5）门卫室：室内净高2.5m，面积为6m2，地面水泥沙浆硬化处理，设办公桌和坐椅一套，门卫管理制度和治安保卫制度上墙。

（6）配电室：总面积3×4m，采用外墙为240mm的砖混结构房屋，内外墙水泥砂浆抹面,内墙乳胶漆，外墙高档涂料。屋面为彩板屋面,防火石膏板吊顶，水泥砂浆地面,配电柜前地面铺绝缘橡胶板，窗为塑钢窗,门采用防盗门，室内净高2.5m，管理制度上墙，设有标志牌和安全标志牌及“禁止合闸，有人工作”标牌，室内无人居住，无杂物，有专人清扫。门口设置“无关人员禁止入内”的警示牌

（7）仓库：总面积200平方米，全部采用外墙为240mm的砖混结构房屋，内外墙水泥砂浆抹面,内墙乳胶漆，外墙高档涂料。屋面为彩板屋面,石膏板吊顶，水泥砂浆地面, ,窗为塑钢窗,门采用防盗门，室内净高2.5m，使用钢质组装式储物架，物品分类存放，并设有标识牌，防爆灯具，配有泡沫灭火器和灭火砂箱，管理制度上墙，设有标志牌和安全标志牌。

（8）食堂：施工现场设食堂二处，总面积165平方米。食堂室内净高2.5m，地面贴防滑地砖，墙面和灶台满贴白瓷砖砖，钙塑板吊棚，设置纱窗纱门和，进门处设250mm高挡鼠板，排水口设隔油池和筛网，设有独立储藏室并撒生石灰防潮，制作间设封闭式储物柜、防蝇罩、防蝇条，菜刀、菜板等炊具生熟分置，排烟、排气、供排水设施齐全，灯具采用防水灯头、开关和插座，门外设各一个封闭式垃圾桶，设标志牌，管理制度上墙，炊事人员全部办理健康证。

（9）就餐棚：设置在宿舍区，棚内净高2.5m，人均使用面积0.7 m2，地面满铺红砖，设有就餐条桌（上铺地板革）和条凳，门外设有封闭式垃圾桶和洗碗池，有管理制度和相应标志牌。

（10）厕所：施工现场设水冲式厕所150平方米一处。厕所配有上下水及消毒设施。厕间地面满铺防滑地砖，设有排水地漏，蹲位之间设有1m高的隔断，男厕所蹲位24个，并设单独小便池，女厕所蹲位4个，门口处设有洗手池，墙面贴砖1.6m高，上部抹水泥砂浆并刷白，钙塑板吊棚，给水、排水、排气、封闭式垃圾箱、纱门、纱窗及防蝇条齐全，通风良好，每日设专人清扫，有管理制度和相应的标志牌。建筑物8层以上每4层设一临时厕所，每层设有小便桶，设有专人管理

（11）宿舍：采用装配式板房，建筑面积550m2，室内净高2.5m，每室面积40 m2，居住16人，使用蓝色双层单人铁床，过道宽1m，照明电36v，每人配白色床头柜一个，硬化地面，设置纱窗纱门，宿舍管理制度和住宿人员信息卡设置齐全，有相应的标志牌，门外设有绿色的封闭式垃圾箱。

（12）饮水、吸烟室：设在施工现场人员集中处，室内净高2.5m，面积4 m2，地面水泥砂浆硬化，饮水桶置于1m高的储物柜（柜内放置水杯）上并上锁，配置1张桌子和4条凳子，4个烟灰缸，配有泡沫灭火器和灭火砂箱，管理制度上墙，设有标志牌和安全标志牌。

（13）保健室：室内净高2.5m，面积10 m2，地面水泥砂浆硬化，设置1张检查床，1副担架、2个氧气袋、1个急救箱和部分常用药品，有管理制度和相应的标志牌。

（14）会议室：室内净高2.5m，面积10 m2，地面水泥砂浆硬化，铺地板革，20把椅子，1张6m长条桌（上铺红色大绒布），安全生产、文明施工、职业健康、治安防火、医疗卫生应急救援等组织机构和管理制度上墙，门外有相应的标志牌。

（15）活动室（农民工学校）：室内净高2.5m，面积40 m2，地面水泥砂浆硬化，设有彩色电视机、影碟机、报刊、杂志、图书、棋类、扑克牌、黑板、桌椅、等学习、娱乐设施，管理制度、学习园地上墙，有相应的标志牌。配备专、兼职教师和农民工学校讲义。

（16）淋浴室：室内净高2.5m，面积20 m2，地面贴防滑地砖，墙面满贴白瓷砖，设有排水地漏、喷头（数量按住宿人员数量的1：15设置，共计20个），有单独的更衣室（面积5 m2，设存衣柜）和洗浴室，纱门纱窗，通风良好，给水、排水和排气设施齐全，选用有产品生产许可证、产品合格证，符合国家质量安全标准的电热水器。使用24v防水灯照明，电源线套绝缘管固定，设置防水开关。有管理制度和相应的标志牌。（17）洗漱池：洗漱池满贴白色瓷砖，周围地面水泥沙浆硬化，12个水嘴，给水、排水、排气和封闭垃圾箱设施齐全好用，有管理制度和相应的标志牌。

(五)场容、场貌建设

（1）围挡：为迎接国检，按建设单位要求，在现场周边修建2、5米高、240厚红砖围墙，水泥砂浆砌筑，并在围墙外侧抹灰、刷高档涂料，做好宣传标语。

（2）设安全门2处，正门采用灯箱式门框，门框上设有安全生产、文明施工的标语，门扇用铁艺制做，上面设有安全标警示牌。（3）场地硬化：大门内外地面采用C20混凝土铺装，长度10m，宽度9 m（大门宽度为7 m），按照现场实际需要，需设6米宽主运输道路一条，通往各材料堆场、库房等。设4米宽支运输道路与主道路相连，各通道应路路相连，主干道采用混凝土刚性路面，支干道做砂石路面。材料堆放场地和机械设备操作场地占地6000平方米，采用C20混凝土铺装。裸露场地铺砂。大门前设车辆清洗设备一套。

（4）施工现场大门处、道路、作业区、办公区、生活区地面设集水井，地下排水管埋地敷设通往城市排水系统。集水井用Ф16的钢筋焊制的防护网牢固覆盖。

（5）施工现场内的树木用刷有红白警示色的钢管设栏围护，国旗基座上摆放盆花，并设专人管理。

（6）施工现场大门内侧、办公室前设安全旗、国旗和企业旗旗座，基座表面用大理石铺装，旗杆采用不锈钢材料，基座旁立升降旗制度牌，铁艺边框。

（7）六牌一图设在大门内侧，办公室的外墙上，铁艺边框，画布喷图，防雨抗晒。

（8）安全着装示意图、形象镜、公示栏镶嵌在铁艺框架内，放置在生活区进出口处。现场专职安全员每天负责填写公示栏内容。

（9）施工现场大门里侧，门卫室旁设“施工现场重大危险源公示牌”，公示牌用5mm白色KG板背胶覆膜制作，镶嵌在铁艺框架内，现场专职安全员每天负责填写公示栏内容。

（10）施工现场不同作业场所危险位置的明显部位设置相应的标志牌。数量根据实际情况确定。安全标志牌必须符合GB2894-1996标准（现场设置的标志牌全部使用市安全站指定的产品）。

（11）生活区和活动室内设置安全挂图和人性化安全标志牌。（12）横幅悬挂在正对大门口的搅拌站防护棚架上。18条条幅悬挂在脚手架上的四周。

（13）办公区、生活区和施工区利用原有铁艺围墙隔离，标识用5mm白色KG板背胶覆膜制作，有鲜明的企业特征。标识杆使用钢管搭设，钢管刷间隔500mm红白相间油漆。

（14）砂石堆放场设3面围挡，挡墙1.3m，240mm厚水泥砂浆红砖砌筑。明显部位设安全标志牌和材料标识牌。

（15）钢材堆放场地：地面砌筑地垄墙，用于存放钢筋，避免钢筋受潮锈蚀。明显部位设材料标识牌。

（16）木材、模板等材料分类堆放整齐，高度小于1.6m。明显部位设安全标志牌和材料标识牌。

（17）临时设施的标志牌金属材质，300×120mm、镏铜底色红字，放置在门外正上方，卫生防火负责人标牌200×100、红底白字，置于门牌正下方。

（18）相关制度牌采用5mm白色KG板背胶覆膜制作，宋体字，放置在明显处。

（19）配线、开关、电源插座、照明灯具必须具备国家认证的产品合格证。每个房间都配有干粉灭火器和灭火砂箱。（20）室门全部向外开启。（21）材料标识牌

（22）脚手架每一步均有脚手架验收合格牌。脚手架验收合格牌（23）悬挑卸料平台、施工升降机吊笼门上部挂有限重标识牌（24）使用的每一台建筑机械、施工机械的明显部位都挂有挂机械设备验收合格牌

（25）作业处明显部位设置内容有针对性的《安全操作规程》

（六）安全防护

（1）施工现场在塔吊起重臂旋转半径内搭建1个木工加工区防护棚、2个钢筋机械加工区防护棚、1个办公区防护棚、2个安全通道防护棚、2个升降机防护棚、2个搅拌机防护棚，1个搅拌站防护棚，防护棚上下两层，间距600mm，上层水平搭设，材料使用钢质脚手板（防砸），下层使用10mm厚的竹胶板倾斜30度角搭设（防雨），周围用密目网封闭，骨架使用脚手架钢管，水平大横杆间距1500mm，大面设剪刀撑，小面设斜撑，侧面立杆间距1800mm，棚内净高3.20m，加工区防护棚宽度4000mm，安全通道棚宽度2000mm，底座垫板60mm厚，垫板上方18 0 mm处设扫地杆，封檐板上刷间距300mm红白相间的油漆，门口上方挂相应的标识牌和安全标志牌。

（2）施工现场搭设2个塔吊基础防护棚，材料使用60×90木方、竹胶板和防雨布，防护棚上刷间距500mm红白相间的油漆。

（3）阳台边防护：用钢管设置高度为600~1200mm两道防护栏杆，下面设180mm高挡脚板。

（4）楼梯临边防护：按600-1200mm高度设二道防护栏杆，楼梯斜跑中间设立杆，下面设180 mm高挡脚板。

（5）楼层临边防护：按600-1200mm高度设二道防护栏杆，立杆间距小于2000mm均匀设置，立杆每隔4000mm设斜撑固定，挂密目网全封闭。（6）屋面临边防护：在距屋面边缘600mm处按600-1200mm高度设二道防护栏杆，立杆间距小于2000mm均匀设置，立杆每隔4000mm与屋面楼板预埋件呈45º夹角设斜拉杆固定，挂密目网全封闭。外脚手架超过屋面边缘1步架。在脚手架的屋面板同高度上设硬防护。

（7）安全通道口防护：防护棚长度为6m（楼房高度90m，坠落半径为5m），搭设方法见（1）。

（8）电梯井口防护：用Ф16mm钢筋焊高度1800mm、大于电梯门宽度200mm、纵向立柱间距150mm的防护门，用膨胀螺栓与U型构件固定电梯防护门，防护门下设180mm高挡脚板，防护门刷间距300mm红白相间的油漆。电梯井内从底层开始每层均设硬防护，防护木板60 mm厚满铺，里高外低，水平夹角15º，木板与井壁间的距离为10 mm。（9）低于80 0mm高窗口的防护栏：从楼层地面起设1道1200 mm高的防护栏杆，立杆用丝杠固定。

（10）水平预留洞口防护：边长或直径25-250 mm的水平洞口，用大于洞口面积1/3的25 mm厚的中央钉长20 mm木桩的木板盖牢在洞口上；边长或直径250-500 mm的水平洞口，用大于洞口面积1/3的25 mm厚的稍小于洞口面积的120mm高木框，木板盖牢在洞口上；边长或直径500-1500 mm的水平洞口，用Ф16 mm的钢筋焊制网格纵横间距150 mm、大于洞口面积的钢筋网。钢筋网焊在洞口的预埋件上，用面积与钢筋网相同的10 mm厚的竹胶板盖钢筋网上，并用8#线绑牢，板上用黄色油漆注明 “洞口”，在大于洞口面积1/3的25 mm厚的稍小于洞口面积的120mm高木框，木板盖牢在洞口上。

（11）垃圾井、电缆井等竖向预留洞口防护：用Ф14mm钢筋焊纵横向间距150mm的钢筋网，用膨胀螺栓与U型构件固定在洞口上。（12）施工升降机楼层进料口防护：设置用Ф18mm钢筋制作的工具式对开安全门，门向楼内开并刷红白相间的油漆，安全门上设楼层标识牌。安全门高度为1600mm，安全门外侧贴着卸料平台设扫地杆，门框上部中间用角钢焊阻挡拦板，防止门外开。安全门里侧的卸料平台满铺跳板，通道两侧设置600-1200 mm高两道防护栏及180 mm高挡脚板。

（13）悬挑卸料平台防护：制作方案由技术人员设计、计算并经过项目技术负责人审批；悬挑卸料平台以悬挑梁受力为主，斜拉吊索为辅助；悬挑梁使用Ф18mm钢筋预埋件锚固3道，悬挑梁悬挑与锚固长度比例为1：2.2；斜拉吊索为钢丝绳，两端连接点使用3个U型卡固定，并设安全弯；平台明显部位设限载重量标识牌。

（七）消防设施

（1）施工现场分别在仓库和木工作业场地附近设2个敞开式消防器材箱，消防水桶、灭火器、防火砂箱、防火锹、消防钩、消防斧按“三三制”配备，箱内设置火灾救援领导机构的人员和电话，以及消防器材管理制度；配电室、升降机操作室、塔吊驾驶室、仓库、食堂、宿舍、办公室、门卫室、会议室、活动室、吸烟饮水室内均配备相应类型的灭火器；施工现场动用明火都制定了防火措施和按规定进行了审批。（2）易燃易爆物品与消防管理：氧气、乙炔瓶防震胶圈齐全，使用专用设备运输；氧气、乙炔瓶分开运输，放在阴凉处分开保管，与明火距离大于10m；氧气、乙炔瓶使用时直立放置，两瓶间距大于5 m，与施焊点距离大于10 m；木工加工区、易燃材料仓库、明火作业现场或施焊现场的明显部位设置相应的安全标志牌；大风天气在施工现场的明显部位挂防火旗；防火责任落实到具体人。

（八）施工现场临时用电：

1、临时用电方案：①由专业技术人员编制，总工程师审批；②临时用电经验收合格后使用；

2、配电系统：①配电系统采用TN-S接零保护系统；②严格按“一机、一闸、一漏、一箱”的方法设置；③动力线与照明线路分开设置；④电源线按《规范》要求埋地敷设；⑤接零保护线使用蓝色线、接地保护线使用黄绿双色线；⑥潮湿作业环境和宿舍使用24V或36V电压；

3、电器配置：配电箱（柜）、电闸、漏电保护器、电缆线等使用建设部推荐的“CCC”认证产品，并具备产品生产许可证、出厂合格证和产品检测报告；

4、重复接地与防雷设置：①在配电室、配电系统中间和末端3处接地；②施工现场经“滚球法”计算全部在塔吊防雷保护范围之内。

5、外电防护：没有通过施工现场的外电线路。

6、配电室符合《规范》要求（见“配电室”）；

7、配电箱与开关箱设在干燥、通风及常温场所；

8、配电箱与开关箱周围留有2人同时工作的空间，箱体周围无障碍物；

9、固定式箱体中心点与地面垂直距离1500 mm，移动式箱体中心点与地面垂直距离1000 mm；

10、箱体支架用Ф16 mm钢筋焊制，刷间距30 0 mm红白相间油漆；

11、配电箱用0.5厚铁皮制作，刷灰色防锈漆，具备防雨、防尘、防砸抗冲击的功能；

12、配电箱（柜）内侧贴电气系统图，箱门外部粘贴责任人标时牌和悬挂相应的安全标志牌；

（九）脚手架：

1、脚手架施工方案：①由专业技术人员编制，总工程师审批；②脚手架搭设完分段验收合格后使用；

2、钢管、扣件、安全网、密目网均具备产品生产许可证、出厂合格证和产品检测报告，并取得本市安全站指定的检测机构出具的检测合格报告；

3、落地式脚手架（本工程脚手架高度为22.4）：①按审批合格的脚手架施工方案施工；②底座标高高于自然地面50mm；③基础素土已经夯实，设仰铺槽[20垫板，连续设置，基础旁设有排水沟；④垫板以上180 mm设扫地杆；⑤按施工进度搭设，一次性搭设高度超过相临连墙件前一步架；⑥立杆间距1500 mm、横杆间距1500 mm，垂直度与水平度符合《规范》要求；⑦剪刀撑间距15m，剪刀撑斜杆与地面夹角50º；⑧连墙件采用楼板预埋钢管锚固件，再用钢管将锚固件与脚手架的立杆相连接；⑨脚手架外侧用密目网封闭，网与网或网与杆之间使用专用网绳牢固连接；⑩按楼层顺序隔层设置水平防护网，脚手架与建筑物之间距离≤150 mm，作业层满铺跳板，跳板用8#线固定在小横杆上，外侧设置180 mm高挡脚板，脚手架明显部位挂设脚手架验收合格牌。

4、悬挑式脚手架：本工程建筑高度89.9m，层间距2800 mm，22.4m以下为落地脚手架，22.4~ 89.9m之间分3次悬挑。①按审批合格的悬挑脚手架施工方案施工；②悬挑槽钢的悬挑部分与锚固长度的比例为1：2.2，锚固件选用Ф18圆钢，锚固点3处，间隔1000mm；③悬挑槽钢的间距与立杆间距相同，均为1500 mm；④仰铺[10上按间距1500 mm焊200 mm长的Ф18钢筋桩，立杆座在钢筋桩上；⑤首层做硬防护，50 mm厚跳板满铺于悬挑槽钢之上，按楼层顺序隔层设置水平防护网；⑥脚手架与建筑物之间距离≤150 mm，作业层满铺跳板，跳板用8#线固定在小横杆上，外侧设置180 mm高挡脚板，脚手架明显部位挂设脚手架验收合格牌；⑦悬挑层的硬防护外围设300 mm宽的周圈封闭的护板，护板外侧刷300 mm宽红白相间的油漆。

五、结合本工地安全生产现有状况，将迎接“国检”工作细化，责任落实到人，采取削项法逐项整改

黑龙江省第一建筑工程公司齐齐哈尔分公司

2024年8月23日

**第四篇：国检1**

勐海县民族中学“两基”国检档案资料目录

1、民族中学国检档案资料及迎检准备工作的安排

2、民族中学“两基”迎国检工作实施方案

3、民族中学“两基”迎国检工作补充方案

4、民族中学“两基”迎国检领导应知应会知识

5、民族中学“两基”迎国检教师应知应会知识

勐海县民族中学“两基”国检档案资料目录

1、西双版纳州“两基”迎国检工作领导小组办公室关于印发“两基”迎国检档案资料目录的通知

2、西双版纳州“两基”迎国检工作领导小组办公室关于对全州“两基”迎国检督导检查存在问题限时整改的紧急通知

3、勐海县“两基”国检指标任务分解表

4、勐海县“两基”基础表册目录

5、乡镇、学校“两基”档案管理有关要求

6、关于开展新学期和“两基”迎国检期间校园安全大检查的通知

7、关于省人民政府“两基”迎检办对我县“两基”国检进行预检的紧急通知

**第五篇：两基国检**

榆中县人力资源和社会保障局

“两基”迎“国检”工作实施方案

为做好“两基”工作，迎接2024年国家、省、市、县对我局“两基”工作的评估验收，根据兰州市人民政府办公厅《关于印发兰州市两基迎国检实施方案的通知》（兰政办发„2024‟52号）和榆中县人民政府办公室《关于印发榆中县两基迎国检实施方案的通知》（榆政办发„2024‟50号）文件要求，结合人社局的工作实际，制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观。按照《义务教育法》和省政府“两基”评估验收标准要求，坚持硬件从实、软件从严的原则，在榆中县“两基”迎“国检”工作领导小组的统一领导下，迅速安排部署，扎扎实实做好“两基”迎“国检”的各项工作，全面贯彻党的教育方针和人才政策，尊重劳动、尊重知识和尊重人才，充分调动广大职工的积极性和创造性，确保我局“两基”迎国检目标任务圆满完成。

二、职责任务

1、落实和完善教师管理体制，为教育部门依法履行中小学教师的资格认定、公开招聘、职务评聘、培养培训。调配交

流、档案管理和考核奖惩等职能创造条件。

2、根据教师编制数量，及时足额审批中小学补充录用新教师的公开招聘计划；会同教育局等部门研究制定妥善解决代课教师的措施办法。

3、认真执行国家和省上相关政策，落实教师的工资待遇和政策性津补贴。

4、加强劳动保障监察，查处非法使用童工的行为，配合教育等相关部门维护适龄少年儿童受教育权利。

5、依法维护教职工的劳动保障权益，督促检查各地依法落实教职工的基本医疗保险、基本养老保险、失业保险等社保待遇的情况。

6、会同教育行政部门做好教师表彰奖励工作，营造尊师重教的良好氛围。

三、工作机构

为切实做好“两基”迎“国检”工作，结合我局工作实际，及时研究成立“两基”迎“国检”工作领导小组。领导小组组长由局党组书记、局长杨锡辉担任，副组长由副局长李维斌担任，领导小组成员由人事、医保、就业、社保、劳动监察相关负责人组成。领导小组下设办公室，具体由局属各股室相关人员组成，办公室主任由杜永红担任。各股、室、中心要按照分工负责、统筹协调的原则，分头抓好“两基”各项指标的落实并

做好巩固提高工作。各项指标及相关工作的牵头办公室负责人为本项指标及相关工作的直接责任人，牵头办公室分管领导负领导责任，按照职责要求，将工作任务分解细化，认真抓好落实。

四、工作步骤

榆中县人力资源和社会保障局“两基”迎“国检”工作具体分六个阶段进行，各阶段主要工作任务及完成时间安排如下：

1、宣传动员阶段（2024年1月-2024年4月）。成立榆中县人力资源和社会保障局“两基”迎“国检”领导小组，及时召开全局干部职工动员大会，宣传学习《中华人民共和国义务教育法》和《国务院扫除文盲工作条例》等政策法规，提高广大干部职工对 “两基”迎“国检”工作重要性的认识，并组织相关人员参加上级举办的业务培训，分层次对“国检”的目标、要求、工作任务及档案资料建设工作进行全面培训。

2、组织准备阶段（2024年4月-2024年5月）。制定榆中县人力资源和社会保障局“两基”迎“国检”实施方案和实施细则，明确工作职责。要结合我局工作实际，按照本方案的要求，分时节、分阶段拟定工作计划，局“两基”迎“国检”工作领导小组与分别各股、室、中心签订目标责任书，认真落实目标责任制。

3、自查自纠阶段（2024年5月-2024年6月）。实行领导问责制，突出“两基”工作一把手负责制，各项工作具体落实到人，严格积极开展自查自纠工作。要将近年来“两基”迎“国检”工作进行全面细致的总结，查缺补漏，完善整改措施，健全“两基”相关档案资料，全面推进“两基”迎“国检”工作的顺利开展。

4、迎接省市检查验收阶段（2024年7月-2024年8月）。做好省市“两基”迎“国检”工作领导小组对我局“两基”工作开展情况进行检查验收的准备。各股、室、中心要在工作总结的基础上，收集好相关资料，整理好台账，做好迎接省市检查验收工作，根据检查情况，查漏补缺，及时解决存在问题。

5、全面整改、巩固提高阶段（2024年8月-2024年9月）。召开全局“两基”迎“国检”工作会，通报省市对我局“两基”工作检查验收情况。制定对策、强化管理，对出现的问题及时作出整改，积极应对各种突发问题，不断完善“两基”档案资料，进一步推进“两基”迎“国检”工作，确保“两基”各项工作任务达到国家基本标准。

6、迎国检阶段（2024年9月-2024年10月）。完成我局“两基”工作自查报告、“两基”迎“国检”汇报材料编印、“两基”迎“国检”工作总结、表彰奖励、整改调整等工作。

五、工作措施和要求

1、统一思想，提高认识。“两基”能否顺利通过“国检”，不仅关系到我县义务教育的持续发展，而且事关省市迎检工作大局。各股、室、中心必须高度重视，充分认识“两基”迎“国检”的重大意义，认真解决我局在“两基”工作中存在的困难、问题和薄弱环节，扎扎实实地推进我局“两基”工作的开展，确保我局“两基”工作顺利通过“国检”。

2、突出重点，明确任务。“国检”主要检查普及程序、教师队伍、办学条件、教育经费、教育质量、学校安全管理、扫除青壮文盲等7个方面的的内容。各股、室、中心必须以“两基”内容为重点，各司其职，各尽其能，认真排查，切实解决存在问题，要根据本实施方案，排出工作时间进度表，高效率、高质量完成下达的各项目标任务。

3、加强领导，落实责任制。切实将强对“两基”迎“国检”工作的领导。要把“两基”迎“国检”工作列入重要议事日程常抓不懈，严格实行问责制，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓。要结合我局实际，周密部署，精心安排，加大股室之间沟通协调，科学开展“两基”迎“国检”工作，确保工作取得实效。

4、求真务实，反对弄虚作假。在推进“两基”迎“国检”工作中，必须坚持“两基”国家标准，实事求是，坚决反对形式主义。要根据“两基”档案资料目标，规范建设近几年的相

关档案资料，“两基”迎“国检”的各项数据和情况都要真实可靠，严禁弄虚作假，随意更改、虚报瞒报。

5、加大宣传，营造氛围。要结合贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》和《国务院扫除文盲工作条例》等政策法规，多渠道、多形式、多层面宣传“两基”迎“国检”工作的重要性和紧迫性，坚持正面的舆论导向，在全局范围内大力宣传我县“两基”取得的成效，使国家关于“两基”的政策法规家喻户晓，深入人心，营造全社会关心支持教育的良好氛围。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找