# 国家开放大学电大专科《建筑构造》机考2套标准试题及答案8

来源：网络 作者：落梅无痕 更新时间：2024-06-28

*国家开放大学电大专科《建筑构造》机考2套标准试题及答案盗传必究考试时长：60分钟总分：100第一套一、判断题（共25题，共50分）1.任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。正确答案：T2.承重外墙顶层墙身...*

国家开放大学电大专科《建筑构造》机考2套标准试题及答案

盗传必究

考试时长：60

分钟

总分：100

第一套

一、判断题（共25题，共50分）

1.任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。

正确答案：T

2.承重外墙顶层墙身的内缘与平面定位轴线的距离，一般为顶层承重内墙厚度的一半、顶层墙身厚度的一半、半砖或半砖的倍数。

正确答案：T

3.建筑立面是由许多部件组成的，它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。

正确答案：T

4.刚性角可以用基础放阶的级高与级宽的比值来表示。

正确答案：F

5.土壤中的地下水主要是承压水，其水位的高低与地势和地质情况有关。

正确答案：F

6.在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。

正确答案：T

7.层高小或用作辅助房间的地下室，可只设置单跑楼梯。

正确答案：T

8.当门窗洞口较大或洞口上部有集中荷载时，砖拱过梁是最好的选择。

正确答案：F

9.沉降缝又叫温度缝。

正确答案：F

10.木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。

正确答案：F

11.当室内空气相对湿度较大时，由于地表温度较低会在地面产生结露现象，引起地面受潮。

正确答案：T

12.室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。

正确答案：T

13.上人吊顶的检修走道应铺放在主龙骨上。

正确答案：T

14.楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。

正确答案：T

15.明步楼梯弥补了暗步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。

正确答案：F

16.卷材防水层是一个开放的整体，因此在屋面开设孔洞不能破坏卷材屋面的整体性。

正确答案：F

17.刚性防水屋面要求基层变形大，一般只适用于有保温层的屋面。

正确答案：F

18.窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。

正确答案：T

19.彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。

正确答案：T

20.有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于8米。

正确答案：F

21.确定厂房高度时，应考虑该吊车净空高度的影响，结构设计时应考虑吊车荷载的影响。

正确答案：T

22.单层工业厂房的大型墙板类型很多，按墙板的性能不同，有保温墙板和非保温墙板。

正确答案：T

23.高低跨厂房的高低跨相交处，若高跨为无组织排水时，在低跨屋面的滴水范围内要加铺一层滴水板做保护层。

正确答案：T

24.刚架不可采用变截面，截面与弯矩成反比。

正确答案：F

25.实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。

正确答案：F

二、单项选择题（共25题，共50分）

1.下列按建筑的使用性质分类的一组是（）

正确答案：民用建筑、工业建筑和农业建筑

2.建筑物耐久等级的指标是（）

正确答案：使用年限

3.建筑物中的水平承重构件是（）

正确答案：楼地层

4.表示建筑物在水平方向房屋各部分的组合关系，并集中反映建筑物的功能关系的是（）

正确答案：建筑平面

5.绘制建筑平面图的比例最常用的是（）

正确答案：1:100

6.该楼地面到上一层楼面之间的垂直距离称为（）

正确答案：层高

7.下列不是建筑物的组成部分的是（）

正确答案：地基

8.防空地下室的顶板必须采用（）

正确答案：现浇板

9.用砖和砂浆砌筑的墙体称为（）

正确答案：砖墙

10.外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交接处的构造称为（）

正确答案：踢脚

11.单块质量不超过20kg的砌块属于（）

正确答案：小型砌块

12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是（）

正确答案：面层

13.下列关于梁板式楼板说法错误的一项是

（）

正确答案：

一般主梁沿房间长跨方向布置，次梁则平行于主梁布置

14.抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类，下列均属于装饰抹灰的是（）

正确答案：

水刷石、干粘石、斩假石

15.下列关于板材墙面说法有误的一项是（）

正确答案：

板材墙面一般采用湿作业法

16.顶棚按施工方法的不同，可分为（）

正确答案：

抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚

17.楼梯的种类很多，下面按位置划分的一组是

（）

正确答案：

室内楼梯和室外楼梯

18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承踏步板的是

（）

正确答案：

踏步板本身

19.下列关于电梯井道说法有误的一项是

（）

正确答案：

电梯井道必须用砖砌筑，不可以采用现浇钢筋混凝土墙

20.以细石混凝土作防水层的屋面称为

（）

正确答案：

刚性防水屋面

21.坡屋顶通常是指

（）

正确答案：屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般大于10％

22.下列窗子可以沿竖轴转动的是

（）

正确答案：

立转窗

23.下列门按所用材料不同划分的一组是

（）

正确答案：

木门、钢门、铝合金门、塑料门及塑钢门

24.当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光、通风的需要，屋顶上往往设有（）

正确答案：

天窗

25.单层厂房横向定位轴线间的距离称为

（）

正确答案：

柱距

第二套

一、判断题（共25题，共50分）

1.供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。

正确答案：F

2.结构构件与竖向定位轴线的联系，应有利于墙板、柱、梯段等竖向构件的统一，满足使用要求，便于施工。

正确答案：T

3.建筑立面是由许多部件组成的，它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。

正确答案：T

4.因基础埋于地下，房屋建成后检查与维修困难，所以在选择基础材料与结构形式时，应考虑其耐久性。

正确答案：T

5.高层建筑常利用深基础，如箱形基础建造一层或多层地下室，既增加了使用面积，又节省了室内填土的费用。

正确答案：T

6.墙体设计时，在热工方面没有具体要求。

正确答案：F

7.基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须填塞。

正确答案：F

8.外窗台有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。

正确答案：T

9.平面形状复杂的建筑转角处，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。

正确答案：F

10.楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其它的支撑构件，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。

正确答案：T

11.为有效防止室内受潮，避免地面结构层受潮而破坏，需对地层做必要的防潮处理。

正确答案：T

12.为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。

正确答案：F

13.直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。

正确答案：F

14.楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。

正确答案：T

15.踏步面层的要求是耐磨、防滑、便于清洗和美观。

正确答案：T

16.屋顶主要由屋面层、承重结构、保温或隔热层和顶棚四部分组成。

正确答案：T

17.出屋面的楼梯间一般需设屋面出入口，最好在设计中让楼梯间的室内地坪与屋面间留有足够的高差，以利防水。

正确答案：T

18.我国大部分地区标准窗的尺寸均采用9M的扩大模数。

正确答案：F

19.彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。

正确答案：T

20.在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面，工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。

正确答案：T

21.吊车由运行部分和起升部分组成。

正确答案：T

22.虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状、构造、预埋件的位置均相同。

正确答案：F

23.单层厂房的屋面防水主要有卷材防水、各种波形瓦（板）、压型钢板屋面和钢筋混凝土构件自防水等类型。

正确答案：T

24.刚架不可采用变截面，截面与弯矩成反比。

正确答案：F

25.实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。

正确答案：F

二、单项选择题（共25题，共50分）

1.下列按建筑的结构类型分类的一组是（）

正确答案：砌体结构、框架结构、剪力墙结构

2.民用建筑的等级包括三个方面，分别是（）

正确答案：耐久等级、耐火等级和工程等级

3.建筑最下部的承重构件指的是（）

正确答案：基础

4.建筑平面一般由三部分组成，分别是（）

正确答案：使用部分、交通联系部分、结构部分

5.不同的色彩给人不同的感受，暖色使人（）

正确答案：热烈、兴奋

6.该楼地面到上一层楼面之间的垂直距离称为（）

正确答案：层高

7.在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（）

正确答案：基础

8.通常将建筑物首层下面的房间称为（）

正确答案：地下室

9.沿建筑物横轴方向布置的墙称为（）

正确答案：横墙

10.外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交接处的构造称为（）

正确答案：踢脚

11.在建筑中用于完全分隔室内空间的非承重墙称为（）

正确答案：隔墙

12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中俗称为天花的是（）

正确答案：顶棚层

13.钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（）

正确答案：现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板

14.高级抹灰的质量要求标准是（）

正确答案：一层底灰，数层中灰，一层面灰

15.下列关于板材墙面说法有误的一项是（）

正确答案：板材墙面一般采用湿作业法

16.按顶棚外观的不同，顶棚可分为（）

正确答案：平滑式顶棚、井格式顶棚、悬浮式顶棚、分层式顶棚

17.楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（）

正确答案：钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯

18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承楼梯斜梁的是（）

正确答案：平台梁

19.下列关于电梯机房说法有误的一项是（）

正确答案：机房必须设在电梯井道的顶部

20.卷材防水屋面除防水层外，还包括结构层、找平层、结合层、保护层，其中保护层的作用是（）

正确答案：保护防水层

21.种植隔热屋面的机理是（）

正确答案：利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的22.下列窗子可以沿竖轴转动的是（）

正确答案：立转窗

23.下列门按开启方式不同划分的一组是（）

正确答案：平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门

24.当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光、通风的需要，屋顶上往往设有

（）

正确答案：天窗

25.单层厂房纵向轴线之间的距离称为（）

正确答案：跨度

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找