# （更新版）最新国家开放大学电大专科《建筑构造》形考任务2及任务3题库答案

来源：网络 作者：浅唱梦痕 更新时间：2024-06-06

*（更新版）最新国家开放大学电大专科《建筑构造》形考任务2及任务3题库答案盗传必究形考任务2一、判断题题目1楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其他的支撑构件，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。选择一项：对错题目2木楼板耐火性、耐久性、隔声...*

（更新版）最新国家开放大学电大专科《建筑构造》形考任务2及任务3题库答案

盗传必究

形考任务2

一、判断题

题目1

楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其他的支撑构件，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。

选择一项：

对

错

题目2

木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。

选择一项：

对

错

题目3

双层钢衬板组合楼板通常是由两层截面相同的压型钢板组合而成，也可由一层压型钢板和一层平钢板组成。

选择一项：

对

错

题目4

当长边与短边之比不大于2时，楼板在两个方向都挠曲，即荷载沿两个方向传递，称为单向板。

选择一项：

对

错

题目5

当房间的跨度较大时，若仍采用板式楼板，会因板跨较大而降低板厚。

选择一项：

对

错

题目6

装配整体式钢筋混凝土楼板是先将楼板中的部分构件预制，现场安装后，再浇筑混凝土面层而形成的整体楼板。

选择一项：

对

错

题目7

为有效防止室内受潮，避免地面结构层受潮而破坏，需对地层做必要的防潮处理。

选择一项：

对

错

题目8

地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。

选择一项：

对

错

题目9

当室内空气相对湿度较大时，由于地表温度较低会在地面产生结露现象，引起地面受潮。

选择一项：

对

错

题目10

架空式地坪是将底层地坪架空，使地坪不接触土壤，形成通风间层，以改变地面的温度状况，同时带走地下潮气。

选择一项：

对

错

题目11

为使楼地面排水畅通，需将楼地面设置一定的坡度，且坡度越大越好。

选择一项：

对

错

题目12

雨篷位于建筑物出入口上方，用于遮挡雨水，保护外门不受侵害，但不具有装饰作用。

选择一项：

对

错

题目13

阳台的平面尺寸宜与相连的房间开间或进深尺寸进行统一布置。

选择一项：

对

错

题目14

为防止阳台上的雨水等流入室内，阳台的地面应较室内地面高。

选择一项：

对

错

题目15

为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。

选择一项：

对

错

题目16

人造石材墙面可与天然石材媲美，但造价要高于天然石材墙面。

选择一项：

对

错

题目17

为便于清洗和防水，釉面砖要求安装紧密，一般不留灰缝，细缝用白水泥擦平。

选择一项：

对

错

题目18

塑料壁纸有普通型、发泡型和特种型三种，其中发泡型壁纸是指防火、防水壁纸。

选择一项：

对

错

题目19

与无组织排水相比，有组织排水构造较复杂，造价相对较高。

选择一项：

对

错

题目20

有组织排水方案可分为外排水和内排水两种基本形式，一般情况下应尽量采用内排水方案，因为有组织排水构造较复杂，极易造成渗漏。

选择一项：

对

错

题目21

寒冷地区防止水落管冰冻堵塞，必须采用内排水方式。

选择一项：

对

错

题目22

卷材防水屋面的卷材防水层具有一定的延伸性和适应变形的能力，故而被称为柔性防水屋面。

选择一项：

对

错

题目23

刚性防水屋面要求基层变形大，一般只适用于有保温层的屋面。

选择一项：

对

错

题目24

分仓缝亦称分格缝，是防止屋面不规则裂缝以适应屋面变形而设置的人工缝。

选择一项：

对

错

题目25

倒置式保温是将保温层设在结构层之上、防水层之下而形成封闭式保温层。

选择一项：

对

错

二、单项选择题

题目26

楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中作为楼板主要承重层次的是（）。

选择一项：

a.面层

b.附加层

c.顶棚层

d.结构层

题目27

地面层主要包括的基本层次有（）。

选择一项：

a.顶棚层、垫层和面层

b.素土夯实层、垫层和面层

c.附加层、结构层和面层

d.结构层、垫层和附加层

题目28

钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（）。

选择一项：

a.木楼板、砖拱楼板、压型钢板组合楼板

b.现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板

c.板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼板

d.叠合楼板、密肋填充块楼板

题目29

下列关于预制钢筋混凝土楼板说法错误的一项是（）。

选择一项：

a.预应力预制装配式钢筋混凝土楼板与非预应力相比，可推迟裂缝的出现

b.楼板可节省模板，改善劳动条件，提高劳动生产率

c.预应力预制装配式钢筋混凝土楼板可以减轻自重，但大大增加造价

d.预制装配式钢筋混凝土楼板按板的应力状况可分为预应力和非预应力两种

题目30

在地面垫层和面层之间加设防潮层的做法称为（）。

选择一项：

a.防潮地面

b.吸湿地面

c.防水地面

d.架空式地坪

题目31

在楼面防水的众多方案之中，防水的最佳选择（）。

选择一项：

a.现浇楼板

b.防水砂浆

c.防水涂料

d.防水涂料

题目32

楼层隔声的重点是（）。

选择一项：

a.铺设木板、地毯等

b.隔绝空气传声

c.隔绝固体传声，减弱固体的撞击能量

d.降低声音分贝

题目33

增设吊顶可以起到隔声的作用，其原理在于（）。

选择一项：

a.隔绝空气传声

b.减弱固体的撞击能量

c.减弱楼板的振动

d.降低原声音分贝

题目34

下列关于雨篷说法错误的一项是（）。

选择一项：

a.对于挑出长度较大的雨篷，为了立面处理的需要，通常将周边梁向上翻起成侧梁式

b.雨篷位于建筑物出入口上方，用于遮挡雨水，保护外门不受侵害，并有一定的装饰作用

c.雨篷多为现浇钢筋混凝土和钢结构悬挑构件，有板式和梁板式两种形式

d.雨篷所受的荷载很大，因此雨篷板的厚度较厚

题目35

下列关于顶棚作用说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.顶棚具有改善室内环境，满足使用功能要求的作用

b.顶棚具有装饰室内空间的作用

c.顶棚兼有满足使用功能的要求和满足人们在生理、心理等方面的精神需求的作用

d.顶棚的装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大

题目36

下列关于阳台说法错误的一项是（）。

选择一项：

a.按施工方法不同，阳台可分为预制阳台和现浇阳台

b.阳台的承重构造是由楼板挑出的阳台板构

c.按阳台与内墙的相对位置不同，可分为凸阳台、凹阳台、半凸半凹阳台及转角阳台

d.阳台是多层和高层建筑中人们接触室外的平台

题目37

建筑物最上层覆盖的部分是（）。

选择一项：

a.屋顶

b.墙体

c.楼梯

d.基础

题目38

坡屋顶通常是指（）。

选择一项：

a.用于较大跨度的公共建筑的屋顶

b.屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般大于10％

c.屋面坡度小于5％的屋顶，常用坡度为2％~3％

d.用于普通住宅的屋顶

题目39

结构找坡称为（）。

选择一项：

a.撑坡

b.填坡

c.挖坡

d.垫坡

题目40

是以细石混凝土作防水层的屋面称为（）。

选择一项：

a.柔性防水屋面

b.半柔半钢防水屋面

c.刚性防水屋面

d.涂料防水防水屋面

题目41

下列关于屋顶设计说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.屋顶防水是屋顶构造设计最基本的功能要求

b.屋顶的形式对建筑的特征有影响很小

c.屋顶结构应有足够的强度和刚度，并防止因结构变形引起防水层开裂漏水。

d.屋顶作为外围护结构，应具有良好的保温隔热性能

题目42

平屋顶蓄水隔热屋面的机理是（）。

选择一项：

a.利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的b.组织空气对流，形成屋顶内的自然通风，以减少由屋顶传入室内的辐射热

c.利用水蒸发时需要大量的汽化热，从而大量消耗晒到屋面的太阳辐射热

d.利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射，从而达到降温的目的题目43

普通抹灰的质量要求标准是（）。

选择一项：

a.一层底灰，一层面灰

b.一层底灰，一层中灰，一层面灰

c.二层底灰，二层面灰

d.一层底灰，数层中灰，一层面灰

题目44

室内墙面抹灰装修，底层的主要作用是（）。

选择一项：

a.找平

b.表面平整、光洁、美观

c.粘接基层

d.防水

题目45

墙面装修的作用不包括（）。

选择一项：

a.美化环境

b.增加墙体承重

c.改善墙体的使用功能

d.保护墙体

题目46

下列关于裱糊墙面说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.纸面纸基壁纸又称糊墙纸

b.玻璃纤维贴墙布是以玻璃纤维布为基材，表面涂布树脂、印花而成的新型饰面材料

c.塑料壁纸有普通型、发泡型和特种型三种

d.糊墙纸虽然价格便宜，且非常耐水，容易擦洗，应用最广

题目47

利用石材的边角废料，不成规则的板材，颜色有多种，厚薄也不一致的墙面指的是（）。

选择一项：

a.人造石材墙面

b.釉面砖墙面

c.碎拼石材墙面

d.天然石材墙面

题目48

天然石材的安装必须牢固，防止脱落，常见的方法主要有两种，分别是（）。

选择一项：

a.喷涂法和铺钉法

b.拴挂法和干挂法

c.拴挂法和黏贴法

d.黏贴法和裱糊法

题目49

下面关于板材墙面说法错误的一项是（）。

选择一项：

a.木板墙面由木骨架和板材两部分组成b.板材墙面属于中等装修

c.板材墙面最大的特点是不污染墙面和地面

d.板材墙面一般采用干作业法

题目50

吊顶基层构件主要包括（）。

选择一项：

a.吊筋、主龙骨和次龙骨

b.吊筋、次龙骨、面层

c.吊筋、主龙骨、面层

d.主龙骨、次龙骨、面层

形考任务3

一、判断题

题目1

楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。

选择一项：

对

错

题目2

在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因此无需设置楼梯。

选择一项：

对

错

题目3

公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，无需安全措施。

选择一项：

对

错

题目4

两平行梯段之间的空隙称为楼梯井，公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，必须采取安全措施。

选择一项：

对

错

题目5

楼梯平台是联系两个楼梯段的竖直构件，主要是为了解决楼梯段的转折和与楼层连接。

选择一项：

对

错

题目6

踏步尺寸一般根据建筑的使用功能、使用者的特征及楼梯的通行量综合确定。

选择一项：

对

错

题目7

为适应人们上下楼常将踏面适当加宽，而又不增加梯段的实际长度，可将踏面适当挑出，或将踢面前倾。

选择一项：

对

错

题目8

从力学和结构角度要求，梯段板的跨度大或梯段上使用荷载大，都将导致梯段板的截面高度降低。

选择一项：

对

错

题目9

在确定梯段净高时，应充分考虑人行或搬运物品对空间的实际需要。

选择一项：

对

错

题目10

明步楼梯弥补了暗步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。

选择一项：

对

错

题目11

经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。

选择一项：

对

错

题目12

井道可供单台电梯使用，也可供两台电梯共用。

选择一项：

对

错

题目13

伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。

选择一项：

对

错

题目14

伸缩缝的宽度越宽越好。

选择一项：

对

错

题目15

平面形状复杂的建筑转角处，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。

选择一项：

对

错

题目16

建筑物的基础类型不同，以及分期建造房屋的毗连处，应设置沉降缝。

选择一项：

对

错

题目17

在软弱地基上的建筑物，禁止设置沉降缝。

选择一项：

对

错

题目18

防震缝做法与伸缩缝相同，应做成错缝和企口缝。

选择一项：

对

错

题目19

因墙厚不同，沉降缝可做成平缝、错缝和企口缝。

选择一项：

对

错

题目20

基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内一般不填塞。

选择一项：

对

错

题目21

窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。

选择一项：

对

错

题目22

窗的尺度既要满足采光、通风与日照的需要，又要符合建筑立面设计及建筑模数协调的要求。

选择一项：

对

错

题目23

门的主要用途是交通联系和围护，门在建筑的立面处理和室内装修中也有着重要作用。

选择一项：

对

错

题目24

建筑物设置防火墙或防火门窗有困难时，可采用防火卷帘代替防火门，但必须用水幕保护。

选择一项：

对

错

题目25

对于超高层建筑来说，绿化遮阳是一种经济而美观的措施，可利用搭设棚架，种植攀缘植物或阔叶树来遮阳。

选择一项：

对

错

二、单项选择题（每小题2分，共50分）

题目26

建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（）。

选择一项：

a.楼梯

b.自动扶梯

c.爬梯

d.坡道

题目27

在楼梯中，布置楼梯的房间称为（）。

选择一项：

a.楼梯间

b.设备间

c.电梯间

d.辅助房间

题目28

楼梯一般由三部分组成，分别是三部分组成（）。

选择一项：

a.梯段、台阶和栏杆扶手

b.梯段、平台和栏杆扶手

c.梯段、台阶和平台

d.平台梁、平台和栏杆扶手

题目29

为了确保使用安全，应在楼梯段的临空边缘设置（）。

选择一项：

a.扶手

b.平台

c.栏杆或栏板

d.踢面

题目30

建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（）。

选择一项：

a.坡道

b.楼梯

c.自动扶梯

d.爬梯

题目31

楼梯上供人们行走时踏脚的水平面称为（）。

选择一项：

a.梯段

b.踢面

c.踏面

d.平台

题目32

梯段尺度分为（）。

选择一项：

a.梯段角度和梯段高度

b.梯段宽度和梯段长度

c.梯段角度和梯段长度

d.梯段厚度和梯段角度

题目33

通常情况下，作为主要通行用的楼梯，其梯段宽度应至少满足（）。

选择一项：

a.八个人相对通行

b.两个人相对通行

c.六个人相对通行

d.四个人相对通行

题目34

楼段长度（L）是每一梯段的水平投形长度，其值为L=b×(N-1)，其中b为（）。

选择一项：

a.梯段踏步数

b.踏步高度

c.踏面步宽

d.梯段角度

题目35

下列关于楼梯平台宽度说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.对于平行和折行多跑等类型楼梯，其转向后中间平台宽度应不小于梯段宽度

b.医院建筑还应保证担架在平台处能转向通行，其中间平台宽度不小于1800mm。

c.中间平台宽度，应比楼层平台宽度更宽松一些

d.平台宽度分为中间平台宽度和楼层平台宽度

题目36

下列关于台阶的形式和尺寸说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.台阶面层标高应比首层室内地面标高低10mm左右，并向外作1%~2%的坡度

b.台阶顶部平台的宽度应小于所连通的门洞口宽度

c.台阶的平面形式多种多样，应当与建筑的级别、功能及周围的坏境相适

d.较常见的台阶形式有单面踏步、两面踏步、三面踏步

题目37

下列关于坡道的形式和尺寸说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.行车坡道分为普通行车坡道与回车坡道两种

b.普通行车坡道的宽度应小于所连通的门洞宽度

c.坡道按用途的不同，可以分为行车坡道和轮椅坡道两类

d.行车坡道布置在有车辆进出的建筑入口处

题目38

下列关于自动扶梯说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.自动扶梯停机时可当作临时楼梯使用

b.自动扶梯由电机驱动，踏步与扶手同步运行

c.通常情况下自动扶梯的倾斜角不应超过30°

d.自动扶梯由电机驱动，只可正向运行，不可反向运行

题目39

为防止建筑物受温度变化而引起变形设置的变形缝为（）。

选择一项：

a.防震缝

b.沉降缝

c.保温缝

d.伸缩缝

题目40

为防止建筑物因地基不均匀沉降而引起结构变形而设置的变形缝为（）。

选择一项：

a.伸缩缝

b.保温缝

c.沉降缝

d.防震缝

题目41

变形缝主要包括（）。

选择一项：

a.伸缩缝、沉降缝、保温缝

b.伸缩缝、沉降缝、防震缝

c.沉降缝、保温缝、防震缝

d.防震缝、保温缝、伸缩缝

题目42

在抗震设防烈度较高的地区，当建筑物体型复杂，结构刚度、高度相差较大时，应在变形敏感部位设置（）。

选择一项：

a.伸缩缝

b.变形缝

c.防震缝

d.沉降缝

题目43

从基础到屋顶都必须断开的变形缝是（）。

选择一项：

a.沉降缝

b.防震缝

c.保温缝

d.伸缩缝

题目44

悬窗按旋转轴的位置不同，可分为上悬窗、中悬窗和下悬窗三种，其中防雨效果最差的是（）。

选择一项：

a.上悬窗

b.下悬窗

c.中悬窗

d.不能确定

题目45

下列窗子是按开启方式不同划分的一组是（）。

选择一项：

a.单层窗和多层窗

b.固定窗、平开窗、上悬窗

c.玻璃窗、百叶窗和纱窗

d.木窗、彩板钢窗、铝合金窗

题目46

窗框在墙中的位置有（）。

选择一项：

a.垂直、平行和交叉

b.垂直、重合和剪切

c.平行、相切和交叉

d.内平、外平、居中

题目47

下列关于塑钢门窗特点说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.抗风压强度好

b.耐腐蚀、使用寿命长

c.自重大，造价高

d.耐冲击、耐久性好

题目48

塑钢门窗框与墙体的连接式，在墙体内预埋木砖，将塑钢门窗框送入窗洞口定位后，用木螺钉直接穿过门窗型材与木砖连接的方法指的是（）。

选择一项：

a.直接固定法

b.预埋件法

c.固定件法

d.假框法

题目49

保温门窗设计的要点在于（）。

选择一项：

a.采用难燃烧体材料

b.提高门窗的热阻，各减少冷空气渗透量

c.避免刚性连接，以防止连接处固体传声

d.增加玻璃厚度

题目50

下列关于遮阳设施说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.绿化遮阳可利用搭设棚架，种植攀缘植物或阔叶树来遮阳

b.建筑物的组成部分不包括建筑构造遮阳板

c.对于低层建筑来说，绿化遮阳是一种经济而美观的措施

d.简易设施遮阳的特点是制作简易、经济、灵活、拆卸方便，但耐久性差

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找