# 导购员介绍产品的8个要素大全

来源：网络 作者：静水流深 更新时间：2024-10-16

*第一篇：导购员介绍产品的8个要素大全导购员介绍产品的八个要点导购员在介绍产品的时候，要能够突出产品的以下特点：1、色彩。彩色家具的市场优势首先就体现在色彩上。金天拓产品颜色纯净自然、高雅矜持、清新舒缓、百看不厌。每种颜色都是反复通过科学验...*

**第一篇：导购员介绍产品的8个要素大全**

导购员介绍产品的八个要点

导购员在介绍产品的时候，要能够突出产品的以下特点：

1、色彩。彩色家具的市场优势首先就体现在色彩上。金天拓产品颜色纯净自然、高雅矜持、清新舒缓、百看不厌。每种颜色都是反复通过科学验证的，每种颜色都对青少年儿童的健康成长有着不同的帮助作用。

2、亮光（纯真岁月）。广东有5大板式亮光家具生产企业和品牌，他们是深圳兴利家具尊典系列新古典亮光；香港宝华家具欧意宝系列玉石白亮光；深圳金富利家具黄金时代系列沙比利亮光；东莞皇朝家具金骑士系列黑檀亮光。亮光家具生产线的投入成本是普通家具的3-5倍，科技含量是家具行业中最高的，品质也最有保障，唯一的缺点就是运输损坏率高。亮光家具一直都是广东家具界引以为荣的出口型产品，也是中国家具站在世界家具前沿的自主品牌。砂面（我型我秀），采用细砂，多次工艺，容易清洁。

3、灵活多变的组合。一款三式，一式三色，我们的家具可以伴随孩子一起长大。从简易床用到豪华床；从两门衣柜用到三门衣柜；从小书台用到大书台。板式家具是真正人性化的家具，它的功能、款式、色彩最丰富，可以根据每个家庭的房间格局搭配组合，真正满足个性化的需求。比如书台可以选择直角书台、转角书台、翘角书台、旋转书台、分体书台，书台的下面可以选择性的加装抽屉、键盘架或者储物柜，可以提供的组合书台款式高达100多种。单门书柜的柜门，可以自由的选择长玻璃门、短玻璃门、圆玻璃门、木门、亚克力门，门板安装的位置可以是书柜的上部、中部、下部。床体可以选择床箱床身、排骨架床身、通用床身、简易床身，有4种宽度2种长度。根据功能和搭配的不同，还可以分为时尚型套房组合、实用型套房组合、家庭型套房组合。要根据客户的需求和套房家具的使用特点，因人而异，因家具而异引导客户一起来探讨家具的灵活组合问题。

4、环保。您每选择一款板式家具，就为地球母亲挽救了一颗树。红木家具对木材的利用率为40%，中纤板家具对木材的利用率为80%。马来西亚进口原木米纳米级中纤板，利用原木纤维在400吨250度高温高压下的纳米物理特性拍压成型，甲醛含量低，同时采用欧洲E0级环保标准、E1级环保标准板材。五金件全部采用DTC，经久耐用，可反复拆装。纯真岁月面漆采用顶级国产钢琴亮光面漆和UV底漆；

5、使用寿命长。我们的家具是青少年家具，家具的款式、颜色、材料、结构特点、受力特点、人体生理学特点、长宽高尺寸体系，都是针对正处在生长发育期青少年的，它不同于儿童家具只能用2至3年，它的使用寿命高达十年以上，适用年龄段跨度为6-25岁，这个年龄段的家具有很高的设计理念、材料科学要求和环保要求，不是专业做青少年家具的企业，是达不到这种高度的，比如：皇朝、翡翠、兴利、富得宝、我就喜欢（广州力盟办公家具厂生产的）都在青少年家具的产品处理上吃了亏，现在基本不占市场份额，销售疲软。举个简单的例子，软靠背床头不适合做青少年家具，它诱导青少年躺在床上看书，导致青少年眼睛近视和脊柱变形，而很多企业都在犯这个错误。

6、可反复拆装。优质板式家具最显著的优势就是可以反复的、方便的拆装和更换板件。安装家具就像搭积木一样生动有趣，方便实用，避免了搬家时大件家具无法整体搬运、容易损坏的苦恼。

7、众多的销售网点。好品牌就能够广泛的被市场接受，截止2024年6月，金天拓家具已经出口到26个国家，共建立57家品牌形象海外店，816家品牌形象国内店（包括香港、台湾）。

8、完善的售后服务，长期免费维修和保养。为消费者提供换家具、修家具、打家具、拼团购家具、转

让家具、租家具服务。

**第二篇：导购员对产品专业知识的介绍**

导购员对产品专业知识的介绍

一

产品知识部分

1〉 核心含义：指产品提供给客户的适应性。

2〉 形式含义：产品的质量、款式、特点、包装、和商标。

3〉 引申含义：是指公司为客户提供的售前、售中和售后服务保证。二

产品的原材料

板材

刨花板（Particle Board）:刨花板的发原地在欧洲，存在已有近60年的历史了。它的发明使自然资源得到了有效保护。并克服了天然木材的特点，它的不易；变形和稳定的物理性能使之得以在家具生产领域被大量使用。刨花板是由天然原木经切剖、粉碎、高压制成的一流板式家具加工的板材，具有不易变形，握钉力强的优点，因而在欧洲被做为一流板式家具的主要原材料。在国内，有人宣传刨花板为工业废料制成，引起消费者对刨花板的误解。刨花板的加工对木工机械的要求极高，否则就会出现锯面缺口等现象，从而影响家具质量，所以许多工厂不使用刨花板。另一方面，确定也有厂家用劣质刨花板生产家具以节省成本，因而影响了刨花板的声誉。刨花板的缺点是不易做弯曲处理。

中纤板（MDF,Medium Density Fiberboard）：中密度纤维板的简称。特点是木质均匀细，易于加工，尤其适合曲面及异形设计。

现在市场上常看到的家具板是由基材和表面装饰材料两部分组成的，表面装饰材料是贴或附着在基材的表面的。

基材有：木材、刨花板、中密度、集成材料等。

表面装饰材料有：天然木单板（木皮），混合油漆（混油），三聚氰胺，防火板，油漆纸，吸塑的PVC皮子等。

最常用的家具板材，由于国内早期大部分生产的都是劣质刨花板，所以刨花板的名声很臭。但优质刨花板与优质中密度相比，刨花板具有重量轻，握钉力强，防潮防水性好，更容易控制甲醛释放量，不易变形等优点，更适用于家具平面的地方。

1：2m？？.4m的价格在10—20元。而桃花芯和杨木的就要便宜些。5 三聚氰氨双贴板，不怕水火

这种板两面都亮晶晶的，非常硬，不怕水和火，主要用在家具和橱柜上。价格比较贵，1：2m？？.4m规格的板每张80元至140元不等。饰面板，制造和实木一样的效果

饰面板是用木纹明显的高档木材旋切的木皮，非常的薄，最薄的只有0.3mm，厚的也不过2-3mm。常见木皮的色彩从浅到深，有樱桃木，枫木，白榉，红榉，水曲柳、白橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种，价格不菲。

大面积使用，最好直接买饰面三夹板。如果为达到独特效果，将饰面板用在局部单独使用，则需要较高的工艺。

买含水率达标、经过处理的木材

当木材含水率高于环境的平衡含水率时（西安地区年平均含水率为9%），木材会干燥收缩，反之会吸湿膨胀。木材发生开裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。合格的木材需要经过工厂的高温蒸煮和干燥程序，最后达到当地的含水率水平。因此，木料的含水率尤为重要。三、九林家具原材料厂标

1，优质中密度纤维板（俗称中纤板）中纤板密度：600-800g/cm3,厂标：680—720 g / cm3即：质量（g）/体积（cm3）。

2、握钉力＞1480牛顿

3、膨胀率＜10%

4、含水率：4—11%，厂标：8%。

5、甲醛含量：30mg/100g,厂标：15mg/100g左右。

6、甲醛释放量：1.5 mg/L，厂标0.9 mg/L。

7、国标：GB行业标准：QB，国家标准化组织简称：ISO R或注 国家商标注册标志：○

二、饰面纸：彩用进口的高级饰面纸，木纹清晰度高，具有实木真品

平整、漆膜厚度均匀效果佳，流平线性好，丰满度好，工件无流挂、无颗粒、无异物、木纹清晰，光泽均匀，手感平滑、细腻。

4、五金材料：

优质五金配件选用优质钢材、铝合金、铜材等制作。光洁度高，手感好，表面镀层附着力强，不易脱落。联结件联结牢固。

抽滑轨（轮）、门铰链选用优质工程塑料，门铰链开启次数达5万次以上。

自攻钉规格：3.5\*

14、4\*

25、4\*16 路轨规格：12#、14#、16#、18# 玻璃分铝镜、银镜，规格分：8mm、10 mm、12 mm。四、九林家具生产工艺流程：

1、素板生产：开料—木工—排钻---木工---批灰—贴纸---干砂---底漆---面漆—试安装---打包---入库。

2、聚脂板生产：开料—排钻---封边---试安装---打包---入库。五、九林家具产品介绍：

九林家具的产品不仅外观上能得到众多顾客的认同，而九林正用自身先进的外企管理创造出本部家私具业家具精品，现在请允许我能从家具制作有限的专业角度上给您介绍一下家具的原材料选购和家具的制作过程以及我们公司的售后服务。

1、现在市场中家具一般分为木家具、金属家具和软体家具，而木家具分为实木类和纤维板制造，金属家具就不用说，大家也会意识得到它，软体家具是指沙发床垫类的家具。而现在市

面上的实木家具贵得惊人，这样的家具不能满足我们广大群体---消费者，而且我们九林公司是采用中密度纤维板制作的家具，这样适当降低了每套家具的制作成 本，在现在市场竞争很激烈的微利时代，公司出台的每套家具价格也能让我们众

多的白领人士所接受。选择家具不仅李看美意度和外观工艺，而更重要的还要了解家具的选材用料和工艺制作精度上去考究以及售后服务上去选择，而这些我想用我有限的所知能给您在选择家具上带来一些帮助。

2、我就先从密度纤维板材上说起，中密度纤维板要分为三个等级，而等级的不同家具公司在采购上也有很大的差价，从您一踏进我们公司时可能您也看出来了吧？公司历来都采用的是特级中密度纤维板，您可以从板材的厚度偏差不到±0.25毫米，翘曲度不到5毫米，静曲强度、含水率不超过12%，平均密度不超过公称密度的10%，吸水厚度膨胀率不超过12%，公司在采购时的抽验中每100克板重的总和抽出甲醛不超过30毫克，这样的甲醛释放量早已达到国际环保标准。、3、您想想，现在人们的生活水平都提高了很多，人类已经进入了高寿期的生存您不在这些方面进行家具的选择，不仅家具内在的质量上不能使您好能长时间使用家具，而且很有可能您会把一个化工厂搬回了家，也许，可能您已经参看了很多公司的家具，脚也走累了吧？也许您也感受到了走到我们九林家具的展场时闻到的新家具气味低了很多，而您在其他商场展厅里闻到的要重得多，这个问题不用我说，而事实也是如此。家就是甲醛释放量的作用。您再想想，您所到之处空间都大，而您所购的家将要被您安置在您和您家人那有限的空间中，那么甲醛气味给您和您的家的带来的身体健康就可想而知了。

4、刚才我只是谈了谈一家具内在的选择用料上的问题，现在我再从外观上看得见摸得着的方面给您介绍一下油漆工艺的制作和检测标准，我们九林家具有一套完善和先进的检测仪器，比如公司在对漆膜的附着力进行检测就是用的最先进的转和荷重盘砝码测试，清漆稀释剂颜色是采用罗维朋比色计的光学测定进行检测，在进行涂层粘度和漆膜硬度检测时则采用了滚动轴承和钢球以及先进的科尼格和珀萨兹摆杆式阴尼试验，同时我们九林公司还对漆膜的耐冲击性、耐水性、耐汽油性、耐热性、耐霉菌以及色漆的才华评定，漆柔韧性采用轴棒与安装平面的垂直公差±劲0.1毫米，耐磨性采用橡胶砂轮测试，磨光性采用煤油、纱布、磨光剂进行测试，耐干热性采用和电炉、铜试杯测试，最后还要采用剥离强度仪进行油漆表层与中密度纤维板材的粘接性剥离强度进行先进的高标准测试。从而达到高光泽的美观性和经久耐用型的九林板式套房家具提供给白领人士。

5、如果您还需要全面一些的了解，我可以请求公司派出专业人员给讲解，我所知道的的确有限，请多多指教。

6、在售后服务上，有了以上的严管质量关的条件下，所以我们九林公司就能进行超越国家标准的一年质保，而承担对顾客进行三年质保，我们九林人已经人人把九林公司当着是自己的公司，我们每天能得到顾客的满意，这是我们每一个九林人的自豪。

7、怎样区分少发木架质量？

内部用料树树种不限，但应符合GBIT3324中相关规定，旧木材应刨削加工后才能使用，结合紧固无松动。有贯通裂缝、虫蛀、腐朽、死节子，树脂等缺陷的不能使用，斜纹程度超过20%的不得使用。木材是否经过烘干处理，木材含水率是否达标。（A级：15%；B级：16%；C级：17%）计算沙发的价格：单座=20%；双座=33%；三座=47%。

8、休闲产品功能简介：

（1）逍遥椅：采用1.5mm厚的钢管冷弯后焊接成型，表面为静电喷塑，坐板，靠背采用进口橡筋绳经防老化处理，不易变形。面料为仿鹿此，有多种颜色可选，可前后摇动，360度旋转，且通过手柄可任意调节靠背角度，亦出冬夏两用（即夏天直接取下布套使用，透气性佳）。

（2）多功能沙发床：材质同逍遥椅，扶手为镀铬。可拉伸做沙发，头部有三

个档位供不同使用需求进行调节。规格两种：1200\*2024\*；1500\*2024。

9、床垫介绍

九林实业全面推行ISO9001：2024国际质量体系标准。床褥以GB18383-2024为标准，注意环保。以造消费者最喜爱的产品，做家具业最优秀的服务宗旨，特为您推荐介绍一生中与您夜夜相伴的伴侣—床褥。

A、弹簧高弹型

内胆采用2.2 mm七环精钢弹簧+精制锁扣纵横有序、精密连锁，结构完整。使用寿命长，弹性、韧性特佳。内置铺垫料选用塑料胶网+高级絮用纤维，保持垫内干爽，空气流通。无论任何睡姿均能与人体曲线贴身，完全吻合表面采用角感温柔的进口棉布，防滑、防静电、防菌处理。倍感舒适，冬暖夏凉。（1.2米弹簧518个，1.5米弹簧668个，1.8米弹簧800个）B、软硬保健加强型

即有密集型特点，又让天然椰棕为您贴身服务（表层有2.5公分以上纯碱天然椰棕），一面软，一面硬，保健您的脊椎，让您有温馨式的按摩，适中的选择。C、绿色环保纯天然椰棕型

纯天然椰丝组合+天然橡胶，经纤维胶脂卷曲定型，在摄氏度190多度的高温下消毒灭菌1小时等，一套独特工艺精制而成。良好的透气性能，能有效散发人体多余水分及热量。绿色环保面料，让您真正的享受回归大自然的感受。

**第三篇：公文格式要素介绍**

公文格式要素介绍。

一、眉首部分

主要标识公文份数序号、秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人等要素。

1．公文份数序号。公文份数序号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。标识时，用阿拉伯数码顶格标识在版心左上角第1行。

2.秘密等级和保密期限。秘密等级是指涉密公文的保密程度，分“秘密”、“机密”、“绝密”三级。新《办法》规定，涉及国家秘密的公文应当标明密级和保密期限，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号，“秘密”、“机密”、“绝密”公文均应标注保密期限。标识秘密等级时，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，秘密等级和保密期限之间用“★”隔开。

3．紧急程度。急件公文分为“特急”、“急件”两种。其中，电报应当分别标识“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。标识时，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级与紧密程度，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。

4．发文机关标识。发文机关标识由发文机关名称和“文件”二字组成，如“××省人民政府文件”等。对一些特定公文可只标识发文机关名称（函件）。发文机关标识应当使用发文机关全称或规范化简称。标识位置是上边缘到版心上

边缘25mm处，上报的公文发文机关标识在上边缘到版心上边缘 80mm处。国家质量技术监督局发布的《国家行政机关公文格式》还规定，发文机关标识推荐使用小标宋体字，用红色标识。字号一般应小于22mmX 15mm。联合行文时，主办机关名称排列在前，“文件”二字置于发文机关名称右侧，上下居中排布。联合行文机关过多时，必须保证公文首页显示正文。

5．发文字号。由发文机关代字、年份、序号组成，如“×政发〔1999〕82号”，“×政发”指发文机关代字，“ 〔1999〕 ”指年份，“ 82号”指发文序号。整个意思就是××省人民政府在1999年所发的第82号文件。标识位置在发文机关标识下空2行处，用3号仿宋体字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标识；年代应用全称，用六角括号“〔〕”括入；序号不编虚位，即不编为001，不加“第”字。

6．签发人。上报的公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空1字，签发人姓名居右空l字；签发人用3号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名。如有多个签发人，主办单位签发人姓名置于第1行，其他签发人从第2行起在与主办单位签发人姓名对齐处按发文机关顺序依次顺排，同时，使发文字号与最后一个签发人姓名同处一行，并下移红色反线，使红色反线与发文字号继续保持为4mm。

二、主体部分

主要标识公文标题、主送机关、正文、附件、成文时间、发文机关印章、附注等要素。

1．公文标题。一般由发文机关名称、概括而成的公文主要内容和公文种类组成，如《××省人民政府关于大力发展民营科技企业的决定》、《××省人民

政府办公厅关于进一步做好春季农业生产和当前农村经济工作的通知》等。公文标题是文件内容的高度概括，文字要求准确、简要、概括，书写时要居中书写，用2号小标宋体字。回行时要注意做到词意完整，排列居中对称，间距恰当，做到既有美感，又要避免产生异义。除法规、规章名称加书名号外，公文标题一般不用标点符号。

2．主送机关。指公文的主要受理机关，书写时应当使用全称或规范化简称、统称。上行文一般只写一个主送机关，必须同时报送几个主送机关的，可以用抄送形式；下行文可以有两个以上的主送机关，但是，如果主送机关过多，则一般用规范的统称，如“各地行政公署，各市、自治州人民政府，省政府各部门：”等。标识位置在标题下空1行处，左侧顶格用3号仿宋体字标识，回行时仍顶格；最后一个主送机关名称后标全角冒号。如主送机关名称过多而使公文首页不能显示正文时，应将主送机关名称移至版记中的主题词之下，抄送之上，标识方法同抄送。

3．公文正文。标识在主送机关名称下一行，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。

4．附件。公文如有附件，在正文下空一行左空2字处，用3号仿宋体字标识，后标全角冒号和名称。附件如有序号，使用阿拉伯数码，如“附件：

1××××××、”。附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第l行顶格标识“附件”，有序号时标识序号。如附件与公文正文不能一起装订，应当在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件（或带序号）。

5．成文日期。以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发机关负责人的签发日期为准。电报以发出日期为准。成文日期需要完整写出年、月、日，而且必须用汉字书写（“零”写为“O”）。成文时间标识时，右边要空4字。

6．发文机关印章。按照《××省实施＜国家行政机关公文处理办法＞细则（试行）》“公文除以电报形式发出的加盖发报专用章外，其他公文一律加盖印章。单一机关制发的公文盖印的位置一般应上距正文2mm～4mm。，以端正、居中、下压成文时间为标准。当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文时间上；当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文时间上。联合行文的印章：当联合行文需加盖两个印章时，应将成文时间拉开，左右各空7字；主办机关印章在前；两个印章均压成文时间。两印章间互不相交或相切，相距不超过3mm。当联合行文需加盖3个以上印章时，应将各发文机关名称排在发文时间和正文之间。主办机关印章在前，每排最多排3个印章，两端不得超出版心；最后一排如余一个或两个印章，均居中排布。最后一排印章之下右空2字标识成文时间。这里需要注意的是，新《办法》规定，联合上报的公文，由主办机关加盖印章，而旧《办法》只是规定，联合上报的非法规性文件由主办机关加盖印章。

7．附注。指需要说明的其他事项。公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空2字加圆括号标识在成文时间下一行。上行文的“请示”文种中，应当在附注处注明联系人的姓名和电话。

三、版记部分

主要标识主题词、抄送机关、印发机关和印发时间等要素。

1．主题词。是进行文献标引、存储、检索等工作的工具，位于附注之下，抄送机关之上，它是实现机关办公自动化，提高办公效率和质量的一个重要环节。

一般的排列次序为：反映公文内容的主题词在前，反映公文形式的主题词在后。在单主题公文中，反映公文中心内容的主题词在前，反映公文分述内容的主题词在后；在多主题词公文中，反映公文内容的各主题词按其出现的先后次序排列。主题词用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号，词目用3号小标宋体字，词目之间空1字。

2．抄送机关。指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关。公文如有抄送，在主题词下一行，左空1字用3号仿宋体字标识，后标全角冒号。抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐。在最后一个抄送机关后标句号。

3．印发机关和印发时间。位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占1行位置，用3号仿宋体字。印发机关左空1字，印发时间右空1字。印发时间以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。

四、其他

1．格式中的几个用线。

(1)在眉首与主体之间，一般用一条红色的间隔线。使用这条线的区别是，党的领导机关如中央、省委、地委、县委文件的间隔线中间有一颗红角星，行政机关如国务院、省政府、市政府、县政府的文件一般采用一条连续的横线，中间没有红角星。这条线一般在发文字号下4mm处与版心等宽，采用红色反线。

（2）版记中各要素之下均加一条黑色反线，宽度同版心。

2．用纸。公文用纸一般采用GBA 4型，成品幅面尺寸为210mm ×297mm，纸张定量为60g／m2 ～80g／m2 的胶版印刷纸或复印纸。纸张白度为85％～90％,横向耐折度大于或等于15次，不透明度大于或等于85％，PH值为 7.5～9.5。

3．当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。

4．排版规格与印制装订要求。

（1）排版规格。正文用3号仿宋体字，一般每面排22行，每行排28个字。

（2）印刷要求。双面印刷，页码套正，两面误差不得超过2mm。黑色油墨应达到色谱所标 BI100％，红色油墨应达到色谱所标Y80％．M80％。印品着墨实、均匀，字面不花、不白、无断划。

（3）装订要求。公文应左侧装订，不掉页。包本公文的封面与书芯不脱落，后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外订眼距书芯上下各1／4处，允许误差±4mm。平订钉锯与书脊间的距离为3mm～5mm。

5．页码。用4号半角白体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下一行处。数码左右各放一条4号一字线，一字线距版心下边缘7mm。单页码居右空1字，双页码居左空1字，空白页与空白页以后的页不标识页码。

**第四篇：产品介绍**

产品名称：箱体LED净水机·清梅 产品型号：QMRO-01 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0041号 外观尺寸：522\*185\*385mm 机箱颜色：金色、红色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求

建议零售价：￥4890.00元

产品优势：

1、增压、自吸一步完成，攻克“0”水压；

2、RO反渗透膜，五级过滤系统，出水可达直饮标准；

3、管路快接技术，防漏水设计；

4、无压力罐构造，节省空间，水质新鲜；

5、LED智能显示，实时监控；

6、开放式滤芯，安装拆卸更便捷。

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净；

产品名称：箱体LED净水机·levose 品牌名称：levose 产品型号：levose RO-01 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0042号 额定功率：30W 机箱颜色：蓝色、红色、金色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求

建议零售价：￥5980.00元

九大产品优势： 1、5级过滤九升水箱中间出水；

2、外置5级防爆虑瓶，安装滤芯不用再拆装面板；

3、拆装前壳不用拆卸水龙头，防止水龙头二次漏水；

4、内置九升大水箱，采用双位浮球控制水位；

5、加热胆采用食品级304不锈钢；

6、强电弱点分离，元器件全部装在后壳维修窗内，售后方便；

7、显示屏内板采用模内注塑工艺，更显高贵奢华；

8、加热胆防干烧设计，水箱不满不能加热。

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净；

产品名称：物联网净水机·清梅 品牌名称：清梅

产品型号：QMRO-01 产品规格：425\*216\*515mm 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0041号 企业标准：Q/HBT 001-2024 机箱颜色：黑色、白色、金色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求

建议零售价：￥6980.00元

产品优势：

1、智能APP，手机实时监测；

2、智能节水，超低废水比；

3、故障自动检测，数据实时上传；

4、管路快接技术，防漏水设计；

5、LED智能显示，实时监控；

6、开放式滤芯，安装拆卸更便捷；

7、RO反渗透膜，五级过滤系统，出水可达直饮标准。

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净；

7.可连接多台管线饮水机，组建小型终端饮用水系统，提供冷/热净水。

产品名称：节水型物联网净水机·清梅 品牌名称：清梅

产品型号：QMRO-01 产品规格：425\*216\*515mm 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0041号 企业标准：Q/HBT 001-2024 机箱颜色：黑色、白色、金色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求

建议零售价：￥6980.00元

产品优势：

1、智能APP，手机实时监测；

2、智能节水，超低废水比，废水比例1：3；

3、故障自动检测，数据实时上传；

4、采用90cc自清洁废水阀，原水回收率可以达到65～75%；

5、采用特制的洗膜电磁阀，提高了置换效率；

6、采用低阻力、高可靠的逆止阀，减小膜的纯水端阻力，提高制水效率；

7、RO反渗透膜，五级过滤系统，出水可达直饮标准。

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净；

7.可连接多台管线饮水机，组建小型终端饮用水系统，提供冷/热净水。

产品名称：物联网商务净水机·清梅 品牌名称：清梅

产品型号：QMRO-01 产品规格：460\*393\*1380mm 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0041号 企业标准：Q/HBT 001-2024 机箱颜色：黑色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求

建议零售价：￥9980.00元

产品优势：

1、智能APP，手机实时监测；

2、智能节水，超低废水比；

3、显示屏内板采用模内注塑工艺，更显高贵奢华；

4、内置10L水箱，2L-5L内胆；

5、LED智能显示，实时监控；

6、加热胆防干烧设计，水箱不满不能加热

7、RO反渗透膜，五级过滤系统，出水可达直饮标准

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净；

产品型号：QMRO-01 安装位置：厨房

产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0041号

产品规格：470\*400\*510mm 建议零售价：￥4890.00元

产品优势：

最小的反渗透净水机、过滤精度0.0001微米，出水可直接饮用、彻底除重金属、除水垢、通过NSF国际认证。

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净； 7.可连接多台管线饮水机，组建小型终端饮用水系统，提供冷/热净水。8．智能LED电脑版控制，省水省电

产品名称：箱体LED净水机·清梅 产品型号：QM-ro-04 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0041号

外观尺寸：522\*185\*385mm 机箱颜色：蓝色、红色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求 建议零售价：￥6980.00元

产品优势：

1.400G大功率增压自吸一步完成，攻克o水压； 2.LED智能屏，制水更快、更纯；

3.ro反渗透膜，五级过滤，出水直饮达标；

4.无压力桶，无水箱，新鲜出水，开放防爆滤芯，安拆更便捷。5.省水省电50%

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净； 7.可连接多台管线饮水机，组建小型终端饮用水系统，提供冷/热净水。

产品名称：加热一体机 品牌名称：清梅

产品型号：QM-RO-02 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0041号

外观尺寸：765\*315\*530mm 机箱颜色：蓝色、红色、金色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求 建议零售价：￥5980.00元

产品优势： 1、5级过滤九升水箱中间出水；

2、外置5级防爆虑瓶，安装滤芯不用再拆装面板；

3、拆装前壳不用拆卸水龙头，防止水龙头二次漏水；

4、内置九升大水箱，采用双位浮球控制水位；

5、加热胆采用食品级304不锈钢；

6、水电分离分离，元器件全部装在后壳维修窗内，售后方便；

7、显示屏内板采用模内注塑工艺，更显高贵奢华；

8、加热胆防干烧设计，水箱不满不能加热。

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净；

产品名称：箱体LED净水机·levose 品牌名称：levose 产品型号：levose RO-01 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0042号 额定功率：30W 机箱颜色：蓝色、红色、金色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求

建议零售价：￥5980.00元

九大产品优势： 1、5级过滤九升水箱中间出水；

2、外置5级防爆虑瓶，安装滤芯不用再拆装面板；

3、拆装前壳不用拆卸水龙头，防止水龙头二次漏水；

4、内置九升大水箱，采用双位浮球控制水位；

5、加热胆采用食品级304不锈钢；

6、水电分离，元器件全部装在后壳维修窗内，售后方便；

7、显示屏内板采用模内注塑工艺，更显高贵奢华；

9、加热胆防干烧设计，水箱不满不能加热。

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净；

产品名称：物联网商务净水机·清梅 产品型号：QMRO-01 产品规格：535\*305\*1200mm 产品类别：水质处理器

饮用水卫生安全产品卫生许可批准文号：（豫）卫水字（2024）第0041号 企业标准：Q/HBT 001-2024 机箱颜色：白色

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2024）要求

建议零售价：￥9980.00元

产品优势：

1、智能APP，手机实时监测；

2、智能节水，超低废水比；

3、显示屏内板采用模内注塑工艺，更显高贵奢华；

4、内置10L水箱，2L-5L内胆；

5、LED智能显示，实时监控；

6、加热胆防干烧设计，水箱不满不能加热

7、RO反渗透膜，五级过滤系统，出水可达直饮标准。

产品功能介绍：

1.专业设计，简约时尚；

2.模块化组合设计，性能稳定可靠； 3.快接滤芯和接头，安装维护更方便； 4.涉水部件采用食品级材料，安全放心；

5.净化水达到生饮标准，烹饪、煲汤等更卫生可口；

6.提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪器等小家电用水，杜绝令人讨厌的白色粉末残留。净水用于清洁美容，更清爽干净；

**第五篇：产品介绍**

株洲志尚产品介绍及说明

株洲志尚环境服务有限公司提供各类环保垃圾桶、金属定制产品、休闲桌椅、环卫配套等净化、美化社区环境产品。环保大时代的志尚，为满足不断提升社区环境质量的广大顾客需求，支持社区环境变得更加洁净美丽，不断加大对产品的研发和生产能力，努力贡献着自己的一份绵薄之力！

随着人们生活水平的提高，人们对生活素质的要求也越来越高。因此生活用品变成多样化发展，性能变得尤为重要。着重介绍我们公司的垃圾桶和强力真空吸尘机。

一、垃圾桶 垃圾桶产品技术参数及性能

（1）垃圾收集容器材料、性能要求：

1.箱体及箱盖采用100％高密度聚乙烯新料；

2.纯橡胶轮；

3.电镀锌钢轮轴；

4.硬度测试指标：≥65。

5.阻燃：所采用的原料具有较好的阻燃功能，阻燃温度可达227度，一般可阻止一般性的易燃物品。

6.滚轮移动说明：每轮承载力至少100kg，与轮轴有良好的配合，转动自如但不摇晃，托动时无噪音，无损坏。

二、强力真空吸尘机

真空吸尘器的主要部件真空泵、集尘袋、软管及各种形状不同的嘴管。机器内部有一个电动抽风机，通电后高速运转，使吸尘器内部形成瞬间真空，内部的气压大大低于外界的气压，在这个气压差的作用下，尘埃和脏东西随着气流进入吸尘器桶体内，再经过集尘袋的过滤，尘垢留在集尘袋，净化的空气则经过电动机重新逸入室内，起到冷却电机、净化空气的作用。

吸尘器的基本结构按功能分为五个部分：

1、动力部分：吸尘器电机和调速器。调速器分手控、机控。

铜线电机有耐高温、寿命长、单次操作时间长等优点，但价格较铝线比较高；

铝线电机有着价格低廉的特点，但是耐温性较差、熔点低、寿命不及铜线长。

调速器：手控式一般为风门调节；

2．过滤系统：尘袋、前过滤片、后过滤片。按过滤材料不同又分：纸质、布质、SMS、海帕（HEPA高效过滤材料）。

3．功能性部分：收放线机构、尘满指示、按钮或滑动开关。

4．保护措施：无尘袋保护、真空度过高保护、抗干扰保护（软启动）、过热保护、防静电保护。

5．附件：手柄和软管、接管、扁吸、沙发吸、挂钩、背带。

6．吸尘原理：吸尘器的风机叶轮在电动机高速驱动下，将叶轮中的空气高速排出风机，同时使吸尘部分内空气不断地补充进风机。这样不妨与外界形成较高的压差。吸嘴的尘埃、脏物随空气被吸入吸尘部分，并经过漏器过漏，将尘埃、脏物收集与尘筒内。

7、吸尘器的原件：绝大部分吸尘器都配有一个组装刷头，供清理地板及地毯使用。

8．喉管：所有吸力式的吸尘器都会装备硬喉管，用来连接清洁用的软喉管及附件。

9．扁吸嘴：又称缝隙吸嘴，是一支细长、扁平的硬吸嘴。特别适用于清洁墙边、辐射式暖片、角落及浅窄地方。

产品主要服务对象为城管部门、机关院校、商业地产、机场银行、公园小区等公共场所，遵循“平等、尊重、共赢”的服务价值观，赢得了众多顾客的信赖和肯定，弘扬火车头精神，将株洲的火车头精神，内化于心、外践于行、勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞，我们时刻谨记将火车头精神贯穿整个公司：追求卓越、不断超越;融洽和谐、同心协力地引领公司前进，使公司成为一个文明的、有内涵的公司。

独具慧眼的你还在等什么!我们相信，通过我们不懈的努力和兢兢业业的不断追求，一定能够与顾客共同实现让社区环境变得更美丽的梦想！

联系人：张恋

联系电话：\*\*\*传真：0731-28215016

地址：株洲市天元区奥林匹克大道体育中心羽毛球馆北门三楼

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找