# 2024配电网施工人员上岗考试试卷

来源：网络 作者：风吟鸟唱 更新时间：2024-06-15

*2024年配电网施工人员上岗考试施工单位：分数一、填空题（每题1分）1.企业应按规定设置安全生产管理机构，配备管理人员。2.工程项目部应建立以为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。3.高处作业时，禁止将挂在移动或带尖锐棱角的或不牢固的物...*

2024年配电网施工人员上岗考试

施工单位：

分数

一、填空题（每题1分）

1.企业应按规定设置安全生产管理机构，配备

管理人员。

2.工程项目部应建立以

为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。

3.高处作业时，禁止将

挂在移动或带尖锐棱角的或不牢固的物体上。

4.中国安全生产工作的方针是：。

5..电力建设工程施工现场垃圾应

存放、按时处置。

6.特种作业人员必须经安全技术理论和操作技能考核合格，依法取得建筑施工

作业人员操作资格证书。

7.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备

人员

8.工程建设项目安全生产委员会，按职责开展工作，并根据人员

变化。

9.我们将建筑施工作业的场所统称为，也叫工地。

10.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过

小时。

二、单项选择题（每题2分）

1.建筑施工企业安全生产许可证管理规定，国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。建筑施工企业未取得（）的，不得从事建筑施工活动。

A.质量认证

B.安全生产许可证

C.职业健康安全管理体系认证

D.营业执照

2.安全技术交底记录必须（）签字

A.经领导

B.专业负责人

C.全员

D.工地负责人

3.安全技术交底主要内容包括：本项工作的施工作业特点和危险点；（）；应注意的安全事项；相应的安全操作规程和标准；发生事故应及时采取的避难和急救措施。

A.针对危险点的预防措施

B.主要的技术难点

C.场地文明卫生要求

D.主要工作步骤

4.现场安全生产管理方面的不安全因素有：易燃品与其他建筑材料（）。

A.混放

B.分开堆放

C.各设专用仓库存放

D.分设专人负责保管

5..根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（）。

A.禁止、指令、警告和提示

B.指令、禁止、警告和提示

C.禁止、警告、指令和提示

D.提示、禁止、警告和指令

6.现场安全生产管理方面的不安全因素有：施工现场平面布置（）。

A.符合安全生产管理要求

B.符合施工道路畅通要求

C.不合理

D.永临结合节约空间

7..综合类安全生产法律、法规和规章对各行各业的安全生产行为都具有指导和规范作用，其主导性的法律是（）。

A.国际劳工安全公约

B.宪法

C.安全生产标准

D.安全生产法

8.电力行业安全生产标准包括电力工程建设新建、改建、（）。

A.大修

B.技改

C.扩建

D.增容

9.安全生产事故分为（）。

A.人身事故、电网事故、设备事故

B.人身事故、设备事故、一类障碍、二类障碍

C.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故

D.一次事故、二次事故、主网事故、配网事故

10.从事电气作业的人员应掌握（）等救护法。

A.高坠急救

B.触电急救

C.溺水急救

D.烧伤急救

11.（）用同一个开关直接控制两台及以上用电设备。

A.可以

B.宜

C.经批准可

D.严禁

12.事故调查应实事求是，严肃认真，坚持原则，秉公办事，真正做到（）。

A.不放过

B.三不放过

C.四不放过

D.五不放过

13.定期检查一般包括周检查、月检查、季度检查、年度检查和节日前检查。定期安全检查的检查日期是（）的，达到规定的检查周期即开展的检查，所以称作定期安全检查。

A.随机

B.固定

C.抽查

D.安委会研究决定

14.高处作业工作点下方应按照（）设置遮栏或其它保护措施，防止非作业人员进行到落物危险区域内。

A.作业范围

B.工作性质

C.工作方案

D.坠落范围半径

15.杆塔上有人作业时应尽可能的防止（）交叉作业。

A.水平

B.垂直

C.多点同时

D.多人同时

三、多项选择题（每题2分）

1.下列对安全技术交底主要内容的叙述，哪些是正确的？（）

A.工程项目和分部分项工程的概况

B.针对危险部位采取的具体防范措施

C.作业中应注意的安全事项

D.作业人员应遵守的安全操作规程和规范

E.发生事故后应及时采取的避险和急救措施

2.安全检查的主要形式包括（）。

A.定期安全检查

B.经常性安全检查

C.专项（业）安全检查

D.季节性、节假日安全检查

E.三级安全检查

3.下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的”四口”防护？（）

A.通道口

B.管道口

C.预留洞口

D.楼梯口

E.电梯井口

4.下列哪些属于施工现场的安全防护用具？（）

A.绝缘鞋

B.模板

C.安全帽

D.安全带

E.消防桶

5.施工现场应设”六牌两图”。”六牌”是指：工程概况牌、（）。

A.管理人员名单及监督电话牌

B.入场须知牌、文明施工牌

C.施工电梯验收合格牌

D.消防保卫牌

E.安全生产牌

6.建筑施工中通常所说的”三宝”是指哪些？（）

A.安全带

B.安全锁

C.安全鞋

D.安全网

E.安全帽

7.电缆线路可以（）敷设。

A.沿地面

B.埋地

C.架空

D.沿钢支架

E.沿脚手架

8.对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（）。

A.先验低压、后验高压

B.先验高压、后验低压

C.先验远侧、后验近侧

D.先验下层、后验上层

9.在电气设备上工作，应有（）等保证安全的技术措施。

A.通风

B.停电

C.验电

D.装设接地线

10.为防止事故发生，施工前必须编制的有关组织措施、技术措施、安全措施、施工方案等，同时明确哪些工作应使用（），电网企业应配合的停电措施等。

A.工作票

B.操作票

C.动火单

D.作业单

11.夏季施工安全教育主要包括（）等内容。

A.安全用电知识

B.预防雷击知识

C.防坍塌安全知识

D.防物体打击知识

E.防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

12.事故报告应当包括以下哪些内容？（）

A.事故发生的时间、地点

B.工程项目、企业名称

C.事故发生的简要经过

D.对事故责任人的处理意见

E.伤亡人数和制剂经济损失的初步估计

13.安全带使用前应经外观检查发现（）等情况不得使用。

A.金属构件严重锈蚀和变形者

B.带体有严重磨损

C.缝制线磨损严重

D.未以铆固方式连接

E.表面污渍

14.检查作业现场，检查人员劳动保护用品的正确使用。作业时必须着（）；高空作业安全带使用是否规范；现场使用的安全工器具是否完好并经检验合格。

A.工作服

B.绝缘鞋

C.戴安全帽

D.脚扣

E.验电器

15.遇到（）等恶劣气候，严禁露天起重吊装和高处作业。

A.强风

B.大雪

C.高温

D.零下5℃以下天气

E.浓雾

16.开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（）。

A.电源隔离

B.频繁通、断电路

C.电路的过载保护

D.电路的短路保护

E.电路的漏电保护

17.人工接地体材料可采用（）。

A.圆钢

B.角钢

C.螺纹钢

D.钢管

E.铝板

18.《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于（）的，应当立即制止。

A.违章指挥

B.违反纪律

C.违反规定

D.违章操作

E.违反标准

19.安全工器具是指防止（）等事故，保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。

A.触电

B.灼伤

C.疾病

D.坠落

20.使用梯子进行高处作业的危险因素中梯子构件（）。

A.连接松动

B.严重腐（锈）蚀

C.转动不灵活

D.变形

四、简答题

1.施工现场十不准内容（5分）

2.四不伤害内容？（5分）

3.简述配电网工程一日工作流程？（10分）

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找