# 2024年不锈钢板加工合同(四篇)

来源：网络 作者：梦醉花间 更新时间：2024-06-30

*在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。不锈钢板加工合同篇一嵩明县军马场中稷腾飞自来水厂厂内；工期为20天。1.1400㎜×1...*

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

**不锈钢板加工合同篇一**

嵩明县军马场中稷腾飞自来水厂厂内；工期为20天。

1.1400㎜×1400㎜的6个盖板，材质为304不锈钢，厚度必须足1.2㎜；用38㎜×25㎜的方管制作框架，材质为304不锈钢的板材铺面，厚度必须足1.2㎜；制作安装好每个单价为2200元；共6个，合计：13200元。室外花纹钢板的盖板采用40㎜×40㎜的角钢制作框架，用花纹钢板铺面，花纹钢板必须达到5㎜的壁厚，制作规格600㎜×1200㎜8个，550㎜×2200㎜5个，500㎜×2800㎜5个，800㎜×1700㎜1个，共计19个，单价为20xx元/个，合计：38000元。

3.室内盖板用花纹钢板制作：∠40×∠40的角钢制作框架，用花纹钢板铺面，花纹钢板壁厚必须达到5㎜，盖板之间要求用铰链连接，要求制作成28个，以便打开，其中要留3个观察口，观察口要用304不锈钢制作框架，用钢化夹胶玻璃铺面，钢化夹胶玻璃厚度为50㎜+50㎜，共28个，单价为1000元/个，合计28000元。以上第2、第3项所有花纹钢板的盖板都需要做防腐防锈处理，第一遍用氟碳防锈漆打底，第二遍氟碳面漆处理。水泵管过滤网制作材料需用304不锈钢材料制作，共6个，单价700元/个，合计4200元。

三、付款方式合同签订后甲方付给乙方30%的预付款作为定金，剩余款项乙方制作安装后甲方验收后一次性付清，总工程款项83400元（捌万叁仟肆佰元整）（含税票）此协议一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字生效。

甲方：嵩明县中稷腾飞自来水厂有限公司法定代表：委托代理人：

乙方：嵩明县康福金德水电安装工程处法定代表：委托代理人：

年月日

**不锈钢板加工合同篇二**

甲方(发包方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(承包方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第一条工程概况

1、工地名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、工地位置：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、门窗面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4、工程日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

4、制作加工造价：

工程安装单价：\_\_\_\_\_\_\_元/㎡，预计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_平方米，总造价：\_\_\_\_\_\_\_元(结算按照实际平数计算)。

第二条付款方式：

1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。

2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的90%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。

3、待工程验收合格后，甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为1年。

第三条门窗制作加工安装要求：

1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。

2、甲方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。

3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。

4、乙方有责任提供制作加工料单。

第四条制作加工材料：

甲方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。

第五条质量要求：

1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方，乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。

2、在加工过程中，甲方提出变更原设计方案，乙方必须给予配合。

第六条乙方职责

1、在规定的时间内完成工作量。

2、乙方应注意安全制作加工，遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》，如造成事故责任或因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。

第七条如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。

第八条本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年月日

**不锈钢板加工合同篇三**

 以下简称甲方）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台（附有钢化玻璃）的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下:

1、不锈钢楼梯扶手：单价为90元/米；采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管；

2、不锈钢观光阳台：单价为220元/米；采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃（佩304品质不锈钢夹）；

以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的.施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

乙方自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日进场施工，到\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

本单项工程属远地面“帯电作业”工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内“电老虎”隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段（部位）作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金\_\_\_\_元，质保期为\_\_\_\_月，然后乙方凭\_\_\_\_\_\_\_票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效

甲方签字：乙方签字：小平装饰（未签字）

电话：1560xxxx

20xx年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**不锈钢板加工合同篇四**

  甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的`规定，甲、乙方按平等互利的原则，经友好协商一致，同意签定本合同。

主材：不锈钢方管：（品牌、规格、厚度）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

不锈钢圆管：（品牌、规格、厚度）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

晾衣杆：（品牌、规格、厚度）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

挡雨瓦：（品牌、规格、厚度）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_辅材加厚，膨胀螺栓固定。

乙方安装时必须通知甲方到场验收

防盗窗为\_\_\_\_\_\_元/（按实际面积结算）。实测面积\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_总价\_\_\_\_\_\_（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。

甲方：

1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。

2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。

乙方：

1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠

2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。

3、施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。

1、乙方上门安装日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。

3、保证\_\_\_\_年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。

1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。

3、双方签字后立即生效。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日 年 月 日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找