# 人防工程建设申请

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2024-06-18

*第一篇：人防工程建设申请关于\*\*\*\*\*小区项目建设人防工程的申请市人防办：我单位建设的\*\*\*\*\*小区项目位于\*\*\*区\*\*\*路以西，\*\*\*\*路以南，\*\*\*\*路以东，\*\*\*\*以北。规划地上建筑面积\*\*\*\*\*\*\*\*\*平方米。已经市规划建设委员会...*

**第一篇：人防工程建设申请**

关于\*\*\*\*\*小区项目建设人防工程的申请

市人防办：

我单位建设的\*\*\*\*\*小区项目位于\*\*\*区\*\*\*路以西，\*\*\*\*路以南，\*\*\*\*路以东，\*\*\*\*以北。规划地上建筑面积\*\*\*\*\*\*\*\*\*平方米。已经市规划建设委员会批准通过。根据人防有关法律法规的要求，现申请结合\*\*\*\*\*项目建设人防工程，我单位保证该项目人防工程于\*\*\*\*\*年\*\*\*月\*\*\*\*日前开工建设，逾期不建，我单位愿接受处罚并交纳易地建设费。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司

\*\*\*\*\*\*年\*\*\*月 \*\*\* 日

**第二篇：申请易地建设人防工程报告**

凉州区黄羊镇七里九年制学校关于申请办理学校教师公共租赁住房建设国有土地土地证的报告

凉州区国土局：

凉州区凉州区黄羊镇七里九年制学校教师公共租赁住房建设项目由武威市发展和改革委员会武发改投资【2024】404号批准立项。该建设项目地面积为2910.8平方米，其四至范围为：东至七里九年制学校东校墙，南靠七里九年制学校南校墙，西靠黄羊镇七里九年制学校西校墙，北至黄羊镇七里九年制学校教室。该宗地四至明确，权属清楚，无纠纷，符合全镇土地利用总体规划。

现经武威市人民政府武国土资建【2024】187号文件批准，同意将该项目建设宗地用途由科教用地变更为公共租赁住房用地，土地性质仍为划拨用地。

现申请办理该项目国有土地使用证，请批准！

凉州区黄羊镇七里九年制学校

2024年10月23日

**第三篇：人防易地建设申请**

七台河市成程非晶合金开发有限责任公司

关于非晶合金带材科技项目易地申请报告

七台河市人民防空办公室：

七台河市成程非晶合金开发有限责任公司建设的非晶合金带材科技项目，工程位于七台河市经济开发区新材料产业园，盛昌路西侧。用地面积10万平方米，建设一所面积6125平方米的工业生产厂房及一所面积3660平方米的综合服务楼。

现特向贵办申请缴纳人防工程易地建设费，由政府统筹安排易地建设。

请给予审批。

2024年7月29日

**第四篇：人防工程建设工作总结**

人防工程建设工作总结

人防工程建设工作总结

５年来，建筑面积是前３０年的５６．１％，已建工程利用率达７６．８％，市区人防警报音响率、鸣响率均达１００％.现将人防工程建设工作总结如下:

新\*\*５年来，城区面积逐渐扩大，高楼大厦逐渐增多。作为城市基础设施重要组成部分的人防工程也一刻没放慢建设的步伐，同样取得令人惊叹的发展。

５年来，市区共建人防工程２２个，面积１６４８５平方米，是前３０年人防建筑面积总量的５６．１％。目前在建的５个人防工程，面积达１２０３１平方米，年内均可顺利竣工。已经立项的９个，面积为７８２８平方米；

人防警报网初步建成，全市设人防警报点４４处，其中，市区人防警报音响覆盖率、鸣响率均达１００％；

市区已组建７支人防专业队伍，人数４５０人，每年参训率达１００％；

人防知识教育被列入全市初中教育课程，现在全市每年有９２所中学、９１１个班级、４２０００名初二年级学生接受人防知识教育，人防 乡普及率达１００％。

谈到人防建设取得巨大成就的原因，市人防办主任深有感触地说，改革创新工作机制使人防建设得到健康迅速发展。

市人防办在推进人防建设的同时有效地与社会与市场形成互动机制。市人防办一改人防工程过去往往以“战备”的身份“侨居”和游离于市场之外的状况，努力实践“平战结合”的方针，采取灵活的措施，本着贴近社会、服务社会，贴近市场、服务市场的准则，进行人防工程建设。

已基本竣工的６０００平方米的\*\*商城人防工程是全省私营企业投资建设的最大的人防工程。为成功地推进该项工程的建设，市人防办三次登门，反复宣传，晓以利弊，并提前为\*\*商城完成整个工程施工图的设计，还派出３位工程技术人员到现场全程跟踪服务，想方设法为建设单位降低建设造价１０％。商城老总说，开始我们还有些犹豫，在人防办的帮助下，经过商业运作，我们已看到投资这座人防工程的商业前景。

已建人防工程也得到了开发利用。据介绍，目前市区的每一支香蕉都曾在“７９４”人防工程中贮藏过；邮电人防工程成为丰富广大市民夜间文化生活的地下书刊超市；电焊条厂人防工程挂上了“职工之家”、“民兵之家”的牌子……据统计，目前已建人防工程的利用率达７６．８％，安排就业人员近２０００名。

**第五篇：关于人防工程建设考察报告**

关于人防工程建设的报告

4月20日下午到服务大厅市人防工程建设办事大厅了解人防建设相关情况。

共有两种解决方式：

(一)建设防空地下室

(二)缴纳防空地下室易地建设费

一、建设防空地下室

人防地下室面积按估算约17500平方米。其中西区12000平方米，（30层标志建筑首层按2500方估算），东区5500平方米。

(一)建设条件和标准：

（1）新建10层（含）以上或者基础埋深3米（含）以上的民用建筑，按照地面首层建筑面积修建6级（含）以上防空地下室；

（2）新建除一款规定的居民用建筑，地面总建筑面积在25000平方米以上的，按照地面建筑面积的2-5%（居民住宅2%，综合3%）修建6级（含）以上防空地下室；

（3）开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区除一款规定的民用建筑，地面总建筑面积在25000平方米以上的，按照地面建筑面积的2-5%（居民住宅2%，综合3%）修建6级（含）以上防空地下室；

（4）新建防空地下室的抗力等级和战时用途由城市（含县城）人民政府人民防空主管部门确定。

(二)办理防空地下室建设手续要件：

1、办理《防空地下室立项通知书》要件：

（1）民用建筑建设项目立项审批文件；

（2）建设项目规划审批文件（建设用地规划许可证及附件、建设工程设计通知书）；

（3）建设项目规划图纸（建筑平、立、剖、基础图）；

（4）防空地下室建设申请表；

（5）公司（单位）营业执照副本及代码证复印件；

（6）单位法人代表、办件人身份证印件。

2、办理《防空地下室建设批准书（告知单一）》要件：

（1）辽宁省人防工程施工图设计文件审查批准书和审批表；

（2）人防工程施工图；

（3）辽宁省人防工程质量监督申请受理书；

（4）建设单位的人防工程开工报告；

（5）防空地下室确权书和建设防空地下室保证书；

（6）缴纳人防工程施工费证明（缴费回执单）

二、不建设人防工程改交室易地建设费

需要地勘单位按照以下标准出具相关证明报告，说明土地不具备建设人防工程条件

缴费条件和标准

符合下列条件可申请缴纳防空地下室易地建设费：

1、新建9层（含）以下，建设面积2500平方米以下居民住宅；

2、采用桩基且桩基承台顶面埋置深度小于3米（或者不足规定的地下室空间净高的）；

3、按规定指标应建防空地下室的面积只占地面建筑首层的局部，结构和基础处理困难，且经济上很不合理的；

4、建在流沙、暗河、基岩埋深很浅等地段的项目，因地质条件不适于修建的；

5、因建设地段房屋或地下管道设施密集，防空地下室不能施工或者难以采取措施保证施工安全的。

防空地下室易地建设费按应建防空地下室面积每平方米1500元缴纳。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找