# 2024年安防监控公司简介(三篇)

来源：网络 作者：心上人间 更新时间：2024-07-01

*每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。安防监控...*

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

**安防监控公司简介篇一**

东营上华网络技术有限公司是一家民营股份制高科技企业，公司主要为各办公软件、管理软件、视频设备供应商、系统集成商，解决远程互联互通及数据资源共享等网络问题。核心产品包括网络视频接入器、远程接入vpn产品、佳视通及网络摄像机等配套产品，公司拥有一批从事新产品开发和研制的研发团队和一支开拓创新的营销团队。同时公司还与国内知名大学进行技术交流合作，充分掌握世界最先进的数字化、网络化安全防范技术。公司真诚为广大客户提供最先进的产品、最增值的技术支持和最负责的售后服务。

联系电话：1385469414215865458556

地址：东营西城西二路北二路交叉口长云大厦421

网络咨询：qq：1137300416 qq一：1612344526

东营上华网络的佳视通系列产品主要有由网络摄像机(或其他带有网络功能的前端设备)与vpn网络视频服务器组成，使用时只需将网络摄像机，vpn盒子通过路由器连接网络即可，即插即用实现远程视频监控功能。网络摄像机自带无线连接wifi，可设置成为无线监控。 佳视通系列产品的即插即用简单操作特性和以网络为媒介的监控方式

佳视通网络摄像机ip camera是一台可独立运作的摄像机, 不需连接到计算机上, 即可通过网络视频服务器的配合供用户从世界各地以网页浏览器来实时监看影像.其为一低成本的远程视讯监看解决方案, 在远程的用户只需登陆佳视通软件就可以实现远程视频监控，使用操作非常方便.同时可设定12个用户账号及指定固定ip住址来联机, 以防外人偷看, 并具有移动侦测功能, ew另提供一windows系统用的多窗口监视软件, 让用户可在一台计算机上同时监看32路的影像.

安装非常容易, 可直接连上adsl/路由器,即插即用，还可通过设置改为无线连接，来达成网络视讯监看功能.

特性简介:

采用高性能、功能强大的可编程媒体处理器hi3510,单芯片soc，内置（arm+dsp）和高速视频协议处理器

–-采用优化h.264视频压缩算法，轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输

–-最大可支持12个用户同时浏览

–-内置web server方便用户使用标准的ie浏览器实现对前端的实时监看和设置管理 –-支持wifi/802．11b/g无线网络

–-带sd卡插槽，方便用户本地存储图像

–-影像分辨率: 640 x 480, 320 x 240.

–-支持远程系统升级

–-支持动态域名解析，支持lan和internet (adsl、cable modem)

–-支持多种网络协议：tcp/ip, udp, smtp, pppoe, dynamic dns, dns client,sntp, bootp, dhcp, ftp, snmp , wifi/802.11b/g

–-支持双向语音对讲和语音广播

–-移动侦测报警功能（可设区域和灵敏度）

–-支持图像屏蔽∕图像抓拍

–-异常自动恢复功能，网络中断后可自动连接

–-动态报警功能，可以设置报警时间区域

–-1g下刻录3小时视频

vpn网络视频服务器采用vpn隧道技术，通过建立虚拟的专有安全通道，可方便的实现远程与公司中的或家庭内网的网络摄像机连接以加密的方式进行安全访问，无需电脑，无需动态域名设置，可设置为无线监控。可穿透多层网关，轻松实现对内网的访问，采用优化的h。264视频压缩算法，轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输

**安防监控公司简介篇二**

邯郸市自来水公司铁西水厂

安防监控系统简介

邯郸市自来水公司铁西水厂安防监控系统，由16台监控摄像机、4组红外对射报警仪、1个12路硬盘可备份录像系统等部分组成，对水厂内各个区域进行不间断监控，保障水厂的安全生产。系统应用同轴电缆组成的闭合环路内传输视频信号，从摄像、图像显示和记录，构成独立完整的系统。系统能实时、形象、真实、清晰地反映被监控对象，并通过硬盘记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警。 铁西水厂安防监控系统的组成：

前端部分：前端完成模拟视频的拍摄，探测器报警信号的产生，云台、防护罩的控制，报警输出等功能。主要包括：摄像头、电动变焦镜头、室外红外对射探测器、云台、防护罩、解码器等设备。摄像头通过内置ccd及辅助电路将现场情况拍摄成为模拟视频信号，经同轴电缆传输。电动变焦镜头可将拍摄场景拉近、推远，并自动实现光圈、调焦等光学调整。云台、防护罩给摄像机和镜头提供了适宜的工作环境，并可实现拍摄角度的水平和垂直调整。解码器是云台、镜头控制的核心设备，通过它可实现使用微机接口经过软件控制镜头、云台。

传输部分：主要由同轴电缆组成。传输部分要求在前端摄像机摄录的图像进行实时传输，同时要求传输具有损耗小，可靠的传输质量，图像在录像控制中心能够清晰还原显示。

控制部分：该部分是安防监控系统的核心，它完成模拟视频监视信号的数字采集、mpeg-1压缩、监控数据记录和检索、硬盘录像等功能。它的核心是采集、压缩单元，它的通道可靠性、运算处理能力、录像检索的便利性直接影响到整个系统的性能。控制部分是实现报警和录像记录进行联动的关键部分。

电视墙显示部分：该部分完成在系统显示器或监视器屏幕上的实时监视信号显示和录像内容的回放及检索。系统支持多画面回放，所有通道同时录像，系统报警屏幕、声音提示等功能。终端显示部分实际上还完成了另外一项重要工作—控制。包括摄像机云台、镜头控制，报警控制，报警通知，自动、手动设防等功能。

防盗报警部分：在厂区围墙上安装主动式红外对射报警仪进行布防，在监控中心值班室安装报警主机，一旦某处有人越入，对射探头即自动感应，触发报警，主机显示报警部位，提示值班人员进行处理。

**安防监控公司简介篇三**

长沙安防监控公司

长沙胡杨电子科技有限公司是专业从事安防监控、防盗报警、多媒体会议、智能建筑、计算机网络等系统集成设计、产品销售、设备安装、施工维护的高科技企业。具备省公安厅颁发的专业安防资质。长沙胡杨电子科技有限公司多年以来严格遵循“诚信、专业、优质、创新”的经营理念，凭借高素质的技术团队、优良的产品质量、合理的价格及完善的服务体系，在业界取得了令人瞩目的成绩，积累了丰富的实践经验，赢得了客户、厂商、同行及社会各界的一致信赖和认可。

胡杨科技公司先后取得 视盟cmo、索尼、松下、三星、世林的摄像机；汉邦高科hbgk、海康威视hikvision、大华hahua的硬盘录像机；金源j&y的光端机；豪恩、艾礼富的报警设备等多个知名优势品牌的经销代理权；业务涉及政府机关、金融、厂矿、超市、宾馆、酒店、医院、学校、社区、家居等众多行业。

未来，长沙胡杨电子科技有限公司将以专业化、集成化、网络化为发展方向，奉行“客户至上，专业服务、质优价廉、精益求精”的市场原则，致力于技术创新、产品创新和服务创新，竭力为客户提供最优质的产品和最完善的解决方案，真诚与广大合作伙伴友好合作，共谋发展。

上班时间：周一到周六8:30-17:30

办公电话：0731-85218 375

业务手机：138 75968 405(马)

业务qq：188 591 138

业务qq：188 591 137

技术qq：188 591 136

售后qq：188 591 135

在线解答qq群：124720397

邮箱：huyangtech@

电话：0731-85218375 传 真：0731-85218375 邮 箱：huyangtech@

地址：长沙雨花区湘府东路二段308号华盛世纪新城11栋4单元507

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找