# 变电站安全生产责任制

来源：网络 作者：九曲桥畔 更新时间：2024-06-23

*变电站安全生产责任制一、站长责任制：1、站长在公司领导下工作，时变电站各项工作的总负责人和安全第一责任者，不但要管理生产、管安全、而且要管理职工的思想工作。2、对于发生责任事故、工作任务完不成或长期达不到一流管理标准的变电站，站长应承担主要...*

变电站安全生产责任制

一、站长责任制：

1、站长在公司领导下工作，时变电站各项工作的总负责人和安全第一责任者，不但要管理生产、管安全、而且要管理职工的思想工作。

2、对于发生责任事故、工作任务完不成或长期达不到一流管理标准的变电站，站长应承担主要责任。

二、技术责任制：

1、副站长（技术员）是变电站的技术负责人，对站内的运行技术管理的培训工作负责，是变电站技术管理第一责任者。

2、因运行技术管理、培训管理混乱，造成变电站长期达不到一流管理标准，技术负责人应承担主要责任。

注：未设副站长的变电站，技术员为技术责任人。

三、消防管理专责人负责制：

1、消防管理专责人是变电站消防管理的主要负责人，在站长领导下，对站内的消防日常管理，以及消防培训，消防设施的配置、检查、维护、情况等负全面责任。

2、指定本站消防措施及预案。

3、按要求每月检查站内消防器材放置情况，并清点数量，检查试验合格证，要求三证齐全，发现问题及时处理并汇报站长

4、每年组织站内人员学\_消防知识和消防器材的使用，使站内人员做到遇有火情，会报警、会使用消防器材，灭火常识和步骤。

5、组织站内人员每年进行一次消防演\_

四、防小动物管理专责人负责制：

1、在站长领导下，负责本站防小动物措施的完善、管理等工作。

2、负责新设备投运或旧设备拆迁后的各项防小动物封堵工作。

3、每月对各项防小动物措施进行一次全面的检查，及时填置鼠药，及进行端子箱、电缆沟，各孔洞的封堵。

五、安全用具管理专责人负责制：

1、在站长领导下，负责本站安全用具的完好性，正确使用性，及各项安全用具的日常管理工作。

2、每星期对安全用具进行一次外观检查，要求地线接头无松动、散股，有不合格地线及时将其撤出安全用具室。

3、按要求检查安全用具的试验合格证，及时督促试验人员对其进行定期试验。

4、对安全用具的完好性，负全面责任。

六、地刀地线管理专责人负责制：

1、在站长领导下，对站内地刀、地线完好，正确使用，及日常管理负责。

2、在遇有操作时，对地刀、地线的数目进行清点、检查，对操作中存在的问题进行总结汇报。

3、每月对站内地线进行一次全面检查、整理，发现问题及时修复或汇报。

4、监督运行人员装拆地线或拉、合地刀行为，遇有不规范行为时，立即令其改正。

5、对地刀、地线的完好性，及使用的准确负全面责任。

七、微机系统管理员负责制：

1、在站长领导下，对本站微机系统的正确使用负责。

2、将站内管理系统做好备份，以免为数据丢失造成无法弥补的后果。

3、对各运行人员微机管理操作行为进行监督，不准随意录入其它无关程序。

4、对微机系统进行定期杀毒工作。

5、对站内微机的完好，正确使用负全面责任。

八、防误闭锁管理专责人：

1、负责本单位防误专业技术管理，建立健全防误专业台账，方案。

2、上报本单位年度防误工作总结。

3、贯彻落实防止电气误操作专业管理规定。

4、参加本单位发生误操作事故的调查分析，制定反事故措施，组织落实上级有关防误专业文件和事故通报。

5、参加本单位防误装置的设计审查和投运前的验收工作。

6、协调防误装置运行、检修维护的关系，督促处理防误闭锁。

7、防误装置的检修、维护工作，应列入主设备的检修计划中做到与主设备同时检修、同时验收、同时投运。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找